{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Accueil","Modèle d'objet","Bois de structure","MOB porteur int","Propriétés POBIM","Pays d'usage","Grandeurs"],"not_rendered":{"charts":0,"images":248,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Accueil","index":0,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau modèle d'objet générique"]

{"sheet":"Modèle d'objet","index":1,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
[]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]

{"sheet":"Bois de structure","index":2,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{2FD356BD-108E-4523-974F-B1904BFCDA8F}","NF EN 14081-1:2016\nNF EN 14081-2:2013\nNF EN 14081-3:2012\nNF EN 14081-4:2009\nNF EN 14080:2013\nNF EN 15497:2014\nNF EN 14374:2005\n\r\n","2018-07-31T14:09:36","Bois de structure","Elément en bois ou à base de bois devant justifiant de caractéristiques mécaniques pour son usage.","Structural timber","To be defined",null,"FR","2018-07-31"]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{358D0B4A-ECA2-4ABF-B8B1-49DED56182A7}","Classe d'emploi du bois de structure"]
["{2E940100-E416-49DF-804C-FDF751D21077}","Classe de durabilité du bois de structure"]
["{77B1CC97-CF54-41BE-982B-721ACA1C92C0}","Classement d'aspect du bois de structure"]
["{1C588415-75BD-4711-862F-793561D13DE8}","Classement mécanique du bois de structure"]
["{3131EDAD-A103-42BC-BDD1-B08AA6B38C91}","Conductivité thermique du bois de structure"]
["{8B21822E-225E-4E56-A179-8F0CE4970BC3}","Courbure de l'élément de structure en bois"]
["{EE070D34-46B2-4CF5-BA76-B864571BFC6D}","Diamètre du bois de structure"]
["{71CE827B-52E3-40CC-8890-81BCF07742EF}","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque insecte à larve xylophage"]
["{351C0375-76FC-4162-9C70-C6112E62DD4E}","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque termite"]
["{F6E8A965-F154-4BA5-939D-153EA9DE770E}","Epaisseur du bois de structure"]
["{8B37A4C6-8F38-4445-AA05-46CC0D7D2DF2}","Essence de bois de structure"]
["{99B023C0-FB74-47DB-8DC3-6580F4E2F46B}","Humidité du bois de structure au moment du classement mécanique"]
["{A22AA3B7-AF64-4364-833B-6B2F29A91AC7}","Largeur du bois de structure"]
["{D0753A29-A666-438C-BAFA-C6F309A986D3}","Longueur du bois de structure"]
["{4DBD529C-1534-494C-BF48-A24B40A78509}","Marquage volontaire qualité du bois de structure"]
["{38B85E8D-AE45-4FF9-B9C3-6084A5045AC7}","Marquage volontaire qualité environnementale du bois de structure"]
["{92DFE207-2371-4CAE-8D02-4AE85FC75195}","Mise en œuvre de la finition du bois de structure"]
["{ABCF10D1-AE73-41C2-9AE1-8EE9E26AFF13}","Nature de la finition du bois de structure"]
["{00331D64-F687-4C87-98F8-FB00CEA8E221}","numéro de la DoP du bois de structure"]
["{7BA53222-A269-4CEC-A2A4-CFF6A166022E}","Présence de Marquage CE du bois de structure"]
["{A27DA701-30B4-4696-994C-BFD52EDBD62C}","Type de façonnage du bois de structure"]
["{4DBD529C-1534-494C-BF48-A24B40A78509}","Type de produit bois de structure"]
["{BBA3EE97-A0FE-4505-9E44-C13297D8E9B6}","Type de section du bois de structure"]
["{275E3DB6-02ED-44CB-ABEB-78693B74F283}","Type de teinte de la finition du bois de structure"]

{"sheet":"MOB porteur int","index":3,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{E99DF543-742F-4B43-8667-7DAD648AFDFE}","NF DTU 31.2:2011\r\n","2018-08-01T17:01:51","Mur à ossature bois intérieur porteur","Mur vertical préfabriqué ou non, composé de montants (espacés au maximum de 60 cm) et traverses en bois et d'un ou plusieurs panneaux, travaillants ou non. Outre ces éléments structuraux, cet ouvrage peut comprendre des isolants, un pare-vapeur. Ce mur permet de marquer la séparation entre deux locaux chauffés. Ce mur est destinée à être revêtu sur ses deux faces","Load-bearing interior timber frame wall","To be defined",null,"FR","2018-09-27"]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{F5B26FE5-FF4A-4C7A-B39D-4FAF829F8B62}","Classe d'emploi de la lisse basse "]
["{35E3E743-F143-41CC-B9F7-6E67BDD12CE8}","Classe d'emploi du mur à ossature bois"]
["{10CF9AF6-9B2D-417A-81C9-F1211CE9ABDC}","Conductivité thermique de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur"]
["{71CE827B-52E3-40CC-8890-81BCF07742EF}","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque insecte à larve xylophage"]
["{351C0375-76FC-4162-9C70-C6112E62DD4E}","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque termite"]
["{A49950D5-3B18-4DA4-8EB2-E09C339908D3}","Entraxe des éléments d'ossatures du mur"]
["{978E0702-C92D-4965-9A28-8054DAFD3E93}","Epaisseur de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur"]
["{50177B96-2D07-4E62-9FB5-3268EA1FBDA5}","Epaisseur du vide d'air entre les 2 ossatures de la paroi double du mur intérieur"]
["{C02A1919-424D-4D7C-89B3-FE7C9C0129A7}","Epaisseur du voile de contreventement du mur à ossature bois"]
["{D2156179-F59A-4861-8165-DBA7276601A1}","Essence de bois des éléments d'ossatures du mur"]
["{5900BBCB-5E97-4F20-A8AB-28EA8A5E95DD}","Labels de qualité des éléments d'ossatures"]
["{BF1D7884-53F5-41F3-BBE0-8099B983ECB3}","Labels de qualité des isolants semi-rigides"]
["{62037419-AC36-467C-9CBE-2EC47E6D7609}","Labels de qualité des pare-vapeurs"]
["{ACF84100-CB68-4074-BDE0-6B929FC47FD7}","Labels de qualité du voile travaillant"]
["{6658DB87-ED18-4F5D-85EA-C20B7B4CCB21}","Largeurs des éléments d'ossatures du mur"]
["{F000994D-ADC7-43DB-8C3D-EBF40D6DA572}","Masse surfacique du mur à ossature bois"]
["{E39F70F8-9A2D-4EB0-A0AE-BC17E916906C}","Nature de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur"]
["{B5FC8296-22D6-4C08-B555-14ADCD40626F}","Nature du voile de contreventement du murà ossature bois"]
["{70D07AB9-53C1-483C-808E-F235A706D43B}","Position du voile de contreventement des murs double ossature du mur intérieur"]
["{CB7F07FE-851C-4370-B282-BDE86D77147F}","Résistance thermique du mur à ossature bois"]
["{A96F7CB4-DD38-4AC1-A04F-62E5C9C2D417}","Type de barrière à la diffusion de vapeur d'eau du mur à ossature bois"]
["{08E9873C-16D1-4B4E-9BC8-E1ECA1975532}","Type de mur intérieur à ossature bois"]
["{7E6203DE-8393-4F61-8975-A32066496ACB}","Valeur Sd du pare-vapeur souple du mur à ossature bois"]
["{2A2B5860-9706-4116-8F3A-8AC718EED484}","Valeur Sd du voile de contreventement du mur à ossature bois"]

{"sheet":"Propriétés POBIM","index":4,"n_rows":318,"n_cols":19,"rows_kept":318,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Symbole","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Type","Cardinalité","Grandeur","Enumération des valeurs possibles dans la langue du créateur","Expression de la grandeur","Représentation visuelle","Pays d'usage","Valeurs bornes","Format","Relations entre propriétés","Date de validation"]
["{8B21822E-225E-4E56-A179-8F0CE4970BC3}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:20",null,"Courbure de l'élément de structure en bois","Valeur d'un rayon de courbure sur l'élément de structure (poutre cintrée)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{79EB238C-83EB-4FB4-80D4-299D72991D05}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:23",null,"Type de produit bois de structure","Nature de l'élément de structure (bois massif, BMR, BLC, BMA, LVL…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{8E233B01-A496-442D-9DB9-1B4036A7D0D7}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:57:05",null,"Présence de Marquage CE du bois de structure","Présence d'un marquage CE sur l'élément de structure","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{38B85E8D-AE45-4FF9-B9C3-6084A5045AC7}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:57:07",null,"Marquage volontaire qualité environnementale du bois de structure","Présence d'une marque de qualité environnementale sur l'élément de structure (PEFC, FSC,…)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{5FB16351-9E05-446F-94F2-F75D35E3F2E9}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:57:01",null,"resistance à la flexion du bois de structure","resistance à la flexion de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"contrainte",null,"N/mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{AE6A2F38-CFB9-4FA3-86BE-4A95D0E2E74E}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:19",null,"Type de section du bois de structure","Type de section (rectangulaire, carrée, circulaire, à inertie variable,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{13F149E7-7ACB-4CCF-8BED-5CE7FDB3CBE2}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:57:01",null,"resistance à la compression du bois de structure","resistance à la compression de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"contrainte",null,"N/mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{B5A39627-B748-4F2D-9D26-07AFF6B662BD}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:57:02",null,"resistance à la traction du bois de structure","resistance à la traction de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"contrainte",null,"N/mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{30A7BFC3-C8AC-4C3E-976B-8E9AC3BD1DF9}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:57:00",null,"module d'élasticité du bois de structure","module d'élasticité de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"contrainte",null,"kN/mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{5C1EF40B-BA85-4712-A847-7F0A6F159B18}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:21",null,"Profondeur (facing)  du bois de structure","Dimension horizontale perpendiculaire à la face vue du produit stocké ou du produit conditionné stockée suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{00331D64-F687-4C87-98F8-FB00CEA8E221}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:57:05",null,"numéro de la DoP du bois de structure","Référence de la DoP déclaration de performance","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{006A287C-E044-47EF-B5A5-097810D9E12B}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:30",null,"Provenance du bois de structure","Origine géographique de production de la matière première","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{00D59905-8720-417B-B98E-8D4F507382D0}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:57:35",null,"Largeur du débord du nez de marche de l'escalier","Largeur du débord du nez des marches de l'escalier","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{00DF928B-B3CD-463F-A223-758BE6D5B182}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:51:46",null,"Type de finition de l'escalier","Nature de la finition de l'escalier (ponçage fin, mise ne teinte, fond dur, vernissage, vitrification, encaustiquage, mise en cire, huilage,...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{01134F29-E57F-4C59-B750-5A78D4A4001A}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:18",null,"Fonction diaphragme assurée par le panneau du plancher\n","Panneau utilisé en tant que voile travaillant assurant une fonction diaphragme","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-14"]
["{01D359F9-BF69-42CE-9AB7-21C465899B82}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T15:15:23",null,"Traitement insecticide / fongicide","Bois traité","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{028A5649-0594-4021-A216-BC459C6A0BEC}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:28",null,"Niveau d'exigences de résistance à la pluie battante du mur à ossature bois","Niveau d'exigences de résistance à la pluie battante (ex: Ee1 ou Ee2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Ee1\nEe2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{0300956C-8D79-4109-9698-A989378AC779}","NF EN 14076:2014","2018-09-25T12:03:42",null,"largeur utile de passage de l'escalier","Distance horizontale minimale sans obstacle mesurée perpendiculairement à la ligne de foulée pour permettre le passage de personnes et d’objets.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{035DEE39-16D8-45EB-AD7D-E3181712CBB7}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:35",null,"Démontabilité du garde-corps rampant","Possibilité de démonter le garde-corps de rampant  (oui / non)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{05755FC8-A770-4283-8CAE-708679A1EE17}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:52",null,"Type d'assemblages présents dans l'ouvrage de charpente de toiture","Assemblages à entailles, par organes mécaniques ou par organes complémentaires d'assemblage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{057D46E8-9727-4736-A958-2DB2D6423019}","Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les façades en application de l’Instruction Technique 249 version 2010","2018-08-01T14:01:46",null,"présence d'un obturateur de lame d'air dans la lame d'air du revêtement extérieur de la paroi à ossature bois","présence d'un obturateur de lame d'air dans la lame d'air du revêtement extérieur de la paroi à ossature bois","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{05A01B1C-1FDC-4C7D-B235-21413652342D}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:14:01",null,"Nature de l'isolant du doublage du mur intérieur à ossature bois","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","Character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{064409E0-A2FC-4750-B195-3DE246F1BA49}","NF DTU 31.2:2011\nRègles Th-Bât:2017\n","2018-08-01T14:01:40","R","Résistance thermique de la paroi à ossature bois","Résistance thermique totale de la paroi à ossature bois, du nu intérieur au nu extérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"coefficient d'isolation thermique",null,"(m².K)/W",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{067F325D-D997-4D7B-B9EF-4BC519A2ED92}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:15",null,"Type de barrière à la diffusion de vapeur d'eau du caisson préfabriqué","Composition du sytème faisant office de barrière à la diffusion de la vapeur d'eau (pare-vapeur souple ou panneau à base de bois)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","pare-vapeur souple\npanneau à base de bois","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{07E3AE6D-7954-458A-9C4D-19F326949C47}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:50:01",null,"Matériaux limon-crémaillère de l'escalier","Essence de bois ou matériau utilisé pour la fabrication des limons ou crémaillères","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{08D35EB0-2B0A-4723-AA5B-2105821C7FBD}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:18",null,"Labels de qualité du panneau","Labels de qualité du panneau","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{08E9873C-16D1-4B4E-9BC8-E1ECA1975532}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:23",null,"Type de mur intérieur à ossature bois","Type de mur intérieur : simple ossature ou double ossature (mur séparatif)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Simple ossature\nDouble ossature",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{0986D489-00D8-44AA-8916-BC272D66A634}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:30",null,"Type de lame du platelage","Nature la composition/recomposition des lames (ex: massives, aboutées, lamellées-collées)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{0A52C309-CDCC-4225-84AA-1D5AC3496E74}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:25",null,"Type d'éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur","Nature de la composition/recomposition des ossatures secondaires (ex: massives, aboutées, LVL etc...)","to be defined","to be defined","Character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{100B565B-AE6A-42F5-92DE-81107E2BA773}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:01:20",null,"Classe de glissance de l'escalier","Evaluation du caractère glissant selon la mesure de son coefficient de frottement","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{10186FF7-5B4D-4D08-8F59-4EB021FFDC24}","GTTE Construction Bois","2018-08-01T15:39:46",null,"Présence d'une garantie de l'origine de production de la matière première des lambourdes","Présence d'une garantie de l'origine de production de la matière première des lambourdes","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{10CF9AF6-9B2D-417A-81C9-F1211CE9ABDC}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:58","l","Conductivité thermique de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.K)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{10FBF4F5-182C-4EFF-8878-C18FA31FDC11}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:49:31",null,"Exposition de l'escalier","Type d'exposition de l'escalier (intérieure ou extérieure)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{13AF914C-B104-4590-9527-54CFA4A9BA90}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:32",null,"Type d'éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Nature de la composition/recomposition des ossatures formant le solivage ou le chevronnage (ex: massives, aboutées, LVL, poutres en I, poutre composite, etc...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{1483BD43-55D4-4E17-A33F-22182D410FA4}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:28",null,"Entraxe entre lambourdes du platelage","Entraxe standard entre les lambourdes (Distance d'axe à axe)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m\ncm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{14B5DEC5-4196-403E-BC88-1E44F1687D7C}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:31",null,"Matériau de la structure du garde-corps rampant","matériaux constituant la structure du garde-corps rampant (ex : bois, métal, mixte…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{15E96BD8-5C04-4508-8122-0275A4F9EA60}","Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu\r\n","2018-07-25T10:15:23",null,"Réaction au feu de la ferme","Classe de réaction au feu de la ferme","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","A1\nA2\nB\nC\nD\nE\nF",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{1608A02A-645D-4400-AE9D-7B375651EDE5}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:42",null,"Epaisseur du Pare-pluie rigide du mur à ossature bois","Epaisseur du panneau remplissant la fonction d'écran rigide","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{1702596D-776F-4C6F-A175-DD8702F909CE}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:41",null,"Nature du Pare-pluie rigide du murà ossature bois","Nature du panneau remplissant la fonction d'écran rigide (ex: panneau de fibres de type SB-H ou SB-E ou MDF RWH)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{1738C984-96A3-4C2C-B5FF-CD97AE72FE7C}","NF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:23",null,"Entraxe des lambourdes du plancher","Entraxe des lambourdes","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m\ncm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-18"]
["{1800DB56-239E-46DC-B1B0-A3437B283FAD}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:33",null,"Hauteur (dimension hors tout) de la ferme","Dimension réelle en mm cotée suivant z dans le plan de pose. ","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{19595C9C-5498-4662-82D6-F589BBB65EEF}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:51",null,"Distance entre le mur support et la main courante murale","Débord entre le mur support et la main courante en m","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{19B15C07-462C-48C1-91D8-F83F5C615728}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:44",null,"Type de profil de la main courante murale","Type de profil de la main courante dmurale (ex : ronde, carrée,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{1A4B8E7E-1ABA-4FBE-9ADA-6CCF4C0A91A4}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:15",null,"Nature du panneau du plancher","Nature du panneau de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité (ex: contreplaqué type 3S, panneau particules P5, panneau de particules P7, OSB 3, OSB 4, LVL 2S, LVL 3S)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-11"]
["{1A91CF73-E6EB-415B-A3E1-680A4F8D43EE}","NF EN 14076:2014","2018-09-25T12:04:06",null,"emmarchement de l'escalier","Distance mesurée horizontalement entre les faces internes des limons lorsqu'ils existent.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{1C588415-75BD-4711-862F-793561D13DE8}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:56:40",null,"Classement mécanique du bois de structure","Classement mécanique de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{1E00D0DD-86FD-43DF-A6CA-54732DCEDF4F}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:20",null,"Essence de bois de la ferme","Essence du bois qui compose la ferme","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{1EED8D7B-C940-4823-94BF-3DC1C5ABD5EB}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:23",null,"Labels de qualité des pare-pluies souples","Labels de qualité des pare-pluies souples","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{1F04D1F8-FC02-457D-BBAB-6B681C11BE6C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:30",null,"Destination du caisson préfabriqué","Position de l'élément préfabriqué dans l'ouvrage (plancher bas, plancher intermédiaire, support de couverture, support d'étanchéité)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{20212459-FA39-4D88-BA27-D8BED210FF72}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:37",null,"Diamètre des noeuds sur la rive du bois de structure","Diamètre des noeuds sur la rive de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{227F01EC-0C64-4098-BE67-7779A321F5A9}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:33",null,"Type de tête des vis du platelage","Type de tête des fixations (ex: têtes plates, têtes bombées, …)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{22EB4139-A28C-4737-9793-6D783FE06460}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:01:01",null,"Type de structure de l'escalier","Type de structure de l'escalier (ex : limon central, limon à la française, crémaillère,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{23A5F0B9-E1BB-457B-9123-190BC68D3911}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:43",null,"Epaisseur totale du complexe du platelage","Epaisseur totale du complexe du support au parement des lames (inclus plots, hors solivage)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{23D9FF88-3AA3-4882-A5E4-430C3A103040}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:32",null,"Essence de bois des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Essence de bois des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{24BC49D9-A104-4540-BD8F-18236E7EC92E}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:34",null,"Essence de bois des lames du platelage","Essence de bois des lames","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{24DF8CE1-41CB-44BA-B337-CB57CECCB0D0}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:50:59",null,"Matériaux marche ","Essence de bois ou matériau utilisé pour la fabrication des marches","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{25862410-C14C-47F7-9D80-DEB0F2288BC3}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:34",null,"Gauchissement du bois de structure","Valeur du gauchissement de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{25F882AA-8AE8-4B8F-9A87-77A2BCB4C28B}","Encyclopétie de la charpente / encyclopédie Diderot-D'Alembert","2018-07-25T09:58:40",null,"Type de ferme","Géométrie de la ferme (ferme latine, ferme à entrait retroussé, ferme à blochets, charpente à Mansart...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{2682E254-63A3-4939-8F48-41B727C53692}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:47",null,"Matériau du support de la main courante murale","Matériaux constituant le support de la main courante murale (bois, inox, alu,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{275E3DB6-02ED-44CB-ABEB-78693B74F283}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:28",null,"Type de teinte de la finition du bois de structure","Type de teinte de la finition","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{27A7EA8D-D722-45AC-8F40-3FB98ACC0F1F}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:40",null,"Longueurs des segments du garde-corps d'étage","Longueur des segments de garde-corps d'étage en m","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{28928E1E-DF4B-4BF0-AFBF-D16B1969AFAC}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:53",null,"Type d'organes mécaniques utilisés pour les assemblages","Assemblage par pointes, par boulons, par broches, par tirefonds, par anneaux, par crampons","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{29E17A79-9DD2-47D0-A472-491CDC546F11}","NF EN 1611-1/A1:2003\nNF EN 975:2009","2018-08-01T14:34:09",null,"Classement d'aspect du plancher","Classement d'aspect des bois du solivage apparent","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-04"]
["{2A23AE76-D7D2-491D-86DC-5D15E2664C3D}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:30",null,"hauteur de l'entrait de la ferme","Hauteur de l'entrait (retombée) en mm","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{2A2B5860-9706-4116-8F3A-8AC718EED484}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:38","Sd","Valeur Sd du voile de contreventement du mur à ossature bois","Valeur Sd du voile de contreventement en mètre","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{2B256ADB-A7D9-478B-AAC6-DC83232767F4}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:21:53",null,"Surface de rampant de la charpente industrielle","Surface totale du plan de couverture de l'ouvrage en m²","to be defined","to be defined","real-type",1,"aire",null,"m²",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{2B821B2A-DC79-4476-9332-C4D37132A8A1}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:46",null,"Type de support de la main courante murale","Type de support de la main courante murale  (ex : Ecuyers, Tasseaux, …)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{2CB17338-CA2E-4575-B917-7AF06F883878}","NF DTU 51.4:2010\nNF EN 338:2016","2018-08-01T15:39:41",null,"Classe de résistance mécanique des lambourdes du platelage","Classe de résistance mécanique des lambourdes selon NF EN 338","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{2D69DFE9-36E0-4180-9FFA-2A08B69D23D1}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:14:04",null,"Epaisseur de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur intérieur","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{2D7CCF94-1C13-4E6B-92CB-E97F733B41AD}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:22",null,"Méthode de détermination et de déclaration de la résistance mécanique du marquage CE de la ferme","Méthode de justification de la résistance mécanique","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Méthode 1\nMéthode 2\nMéthode 3a\nMéthode 3b",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{2E21F2BB-21AE-4E3B-89A3-1493F86B5609}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:34",null,"Pré-perçage des lames du platelage","Existence d'un pré-perçage des lames","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{2E940100-E416-49DF-804C-FDF751D21077}","NF EN 350:2016","2018-07-25T11:57:04",null,"Classe de durabilité du bois de structure","Classe de durabilité de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3\n4\n5",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{2EDAC0BD-8750-4AFB-8310-ABA7A630138D}","NF EN 1611-1/A1:2003\nNF EN 975:2009","2018-07-25T09:58:47",null,"Classement d'aspect  des éléments de charpente","Classement d'aspect des bois de charpente","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{2F85E195-3DDA-4B0D-9BF0-D6E5CC807E8D}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:49",null,"Nécessité d'un prolongement horizontal de la main courante murale","Nécessité  de prolonger la main courante","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{2FA3F669-8A13-4B91-B278-700F999039AC}","NF DTU 31.1:2017\n","2018-08-01T14:34:11",null,"Classe de résistance mécanique des solives du plancher","Classe de résistance mécanique des solives (ex: C18, C24 etc…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-07"]
["{2FC76EDC-3514-4B0E-BBCC-B2AED24979F5}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:42",null,"Fréquence d'entretien recommandé du platelage","Fréquence d'entretien recommandé par le fabricant, le fourbnisseur ou le poseur du platelage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{309D05DA-95AA-4212-AFD5-AB6B9BB4403B}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:36",null,"Référence du plan d'execution de la ferme","numéro de référence du plan d'exécution de la ferme","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{3131EDAD-A103-42BC-BDD1-B08AA6B38C91}","RT 2012 Règles Th-U Fascicule 2 : matériaux","2018-07-25T11:57:03","λ","Conductivité thermique du bois de structure","Valeur de conductivité thermique de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W·m-1·K-1",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{3244A560-F343-43B5-9BB6-D2B72B7F1F54}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:54:43",null,"Forme du nez de marche de l'escalier","Type de nez de marche (droit, arrondi, biseauté...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{329971FF-1129-4E5F-8FC5-7D1AE68E0242}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:34",null,"Essence de bois des éléments ossatures secondaires coté  intérieur du mur","Essence de bois des éléments ossatures secondaires coté intérieur","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{33E1D975-284E-4516-81F8-5553D81B2BD1}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:47",null,"Largeurs des éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur","Largeurs des éléments d'ossatures secondaires ","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{351C0375-76FC-4162-9C70-C6112E62DD4E}","Arrêté du du 27 juin 2006","2018-07-25T09:58:43",null,"Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque termite","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque termites (selon arrété préfectoral) : durabilité naturelle ou conférée, éléments visitables et interchangeables dans l'ouvrage","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{358D0B4A-ECA2-4ABF-B8B1-49DED56182A7}","FD P20-651:2011","2018-07-25T11:56:24",null,"Classe d'emploi du bois de structure","Classe d'emploi de l'élément de strucutre en bois (bois à durabilité naturelle ou conférée : classe 1, 2, 3.1, 3.2 et 4)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3.1\n3.2\n4\n5",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{35E3E743-F143-41CC-B9F7-6E67BDD12CE8}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:36",null,"Classe d'emploi du mur à ossature bois","Classe d'emploi requise pour les éléments d'ossatures primaires et secondaires à base d'essences de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 1, 2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{372597E1-8838-4316-816C-C96399AA70A3}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:29",null,"nombre d'appui de la ferme","nombre d'appui de la ferme","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{376D03F9-903E-4A13-9094-337F653D3841}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:37",null,"Type de remplissage du garde-corps d'étage","Type de remplissage du garde-corps d'étage (ex : Balustre, lisse, plein,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{3974B614-2C68-4F59-BC96-BBABD0CAA8BD}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:45:02",null,"Type d'escalier en bois","Typologie de l'escalier (ex : droit, quart-tounant,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{3A72A017-13AB-4750-8924-436BB941515D}","GTTE Construction Bois","2018-08-01T14:01:37",null,"Nature du revêtement extérieur de la paroi à ossature bois","nature du revêtement extérieur de la paroi à ossature bois (revêtement extérieur ventilé de type bardage, ETICS,...","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{3A7473A6-B950-4406-939A-47FE7DB6677F}","NF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:20",null,"Epaisseurs des lambourdes du plancher","Epaisseurs des lambourdes","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-16"]
["{3AC71BBC-C148-4C34-BB53-1D1E22F60CDA}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:32",null,"Matériaux du remplissage du garde-corps rampant","matériaux constituant le remplissage du garde-corps rampant (ex : bois, verre, acier)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{3BC4FD5F-CD20-40E6-9F69-CB64225F9472}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:44","Sd","Valeur Sd du pare-pluie du murà ossature bois","Valeur Sd du pare-pluie en mètre","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{3C98A301-4FA2-4814-BE86-8E9F08C0C71B}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:34",null,"Section de la main courante du garde-corps rampant","Dimension de la section de la main courante du garde-corps rampant","to be defined","to be defined","real-type",1,"aire",null,"mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{3EE3EA6A-B5AF-44A8-A434-0D703154281C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:49:08",null,"Labels de qualité des pare-vapeurs","Labels de qualité des pare-vapeurs","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{427E0ACB-AE71-4203-A6C2-1E94D3F40527}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:21:56",null,"Existence d'une note de calcul solidité de la charpente industrielle","Existence d'un document de justification du dimensionnement mécanique des ouvrages établi conformément au NF DTU 31.3 P3","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{44C71645-603C-4C8D-BC80-49F2CF159857}","NF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:19",null,"Présence d'un lambourdage entre le solivage et le panneau du plancher","mise en oeuvre d'un lambourdage entre le solivage et le panneau","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-15"]
["{45C9FBD4-03F5-463C-82F5-53AE5A24E728}","NF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:06",null,"Pente du plancher (avec élément porteur de l'étanchéité)","Angle formé par le panneau porteur de l'étanchéité par rapport au plan horizontal","to be defined","to be defined","real-type",1,"angle plan",null,"°",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{460B6912-C96E-49F2-969E-CD2E317C2654}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:07:59",null,"Linéaire de bande d'égout de la charpente industrielle","Longueur totale de la ligne d'égout de l'ouvrage en m","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{46ABA9FD-A189-4684-BF3E-805F8324EF1D}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:21",null,"Type(s) de comble formé par la ferme","Typologie du (des) comble(s) créé(s)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{4808D834-FD32-440F-A411-5212594E235C}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:57",null,"Type d'éléments de charpente","Nature de la composition/recomposition des bois de charpente (ex: massives, BMA, LVL, BMR, BLC etc...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{48C0C479-B891-4DE1-A736-5D774794F3E1}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:31",null,"Orientation des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Orientation des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur verticaux et horizontaux","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Veticaux\nHorizontaux",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{48F403E8-A0FC-4C00-AB82-9A15BE2859F0}","NF EN 1995-1-1:2005\nNF EN 1995-1-1/NA:2010","2018-07-31T13:46:52",null,"Classe de service du caisson préfabriqué","Classe de service de l'ouvrage selon NF EN 1995-1-1 et son annexe nationale","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{4925F3B4-5EE8-4984-8F5E-069CACBE3138}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:29",null,"Type d'ancrage des lambourdes du platelage","Type d'ancrage des lambourdes du platelage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{49BAC95D-605A-4F3A-A76B-1FF08A8934F2}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:19",null,"Largeurs des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur du mur","Largeurs des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur du mur)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{4AEA55F9-C6BB-4F4D-9BEA-CF452235DEE3}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:33",null,"Type de profil de la main courante du garde-corps rampant","Type de profil de la main courante du garde-corps rampant (ex : ronde, carrée,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{4DBD529C-1534-494C-BF48-A24B40A78509}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:57:06",null,"Marquage volontaire qualité du bois de structure","Présence d'une marque de qualité sur l'élément de structure (CTB-Sawn Timber, Acerbois Glulam,…)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{4DCE65FA-FED2-4645-8C3B-74A4CB4E0D83}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:28",null,"Hauteur maximum des plots réglables du platelage","Hauteur maximum des plots réglables","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{4F5BDFDD-85D5-4F7C-B131-4332F219E638}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:17","Sd","Valeur Sd du panneau du plancher","Valeur Sd du panneau remplissant la fonction de platelage de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-13"]
["{50177B96-2D07-4E62-9FB5-3268EA1FBDA5}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:27",null,"Epaisseur du vide d'air entre les 2 ossatures de la paroi double du mur intérieur","Epaisseur du vide d'air entre les 2 ossatures de la paroi double","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{502F6FDD-7555-4DE1-8249-04B5B8F0054C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:17","R","Résistance thermique du caisson préfabriqué","Résistance thermique de l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","real-type",1,"coefficient d'isolation thermique",null,"m².K/W",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{50BFBA3C-8720-4C13-BC2E-F854261B1BCF}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:44",null,"Nombre de point d'appui  des éléments de charpente","Nombre de point d'appui","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{5298D020-8463-4D92-AD23-1250F16F060D}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:25",null,"Traitement insecticide / fongicide de la ferme","Bois traité ou non","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{53077499-BBE2-45C7-A326-310468DD4803}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:46",null,"Nature de la finition  des éléments de charpente","Description du type de finition y compris la teinte","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{53395810-ED98-466B-9976-CD46F0A33B15}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:22",null,"classe de résistance mécanique du bois massif de la ferme","classe de résistance mécanique du bois composant la ferme","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{53B28FA6-7D0F-422A-979E-4946356F5B2D}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:38",null,"Pente de fil du bois de structure","Pente de fil de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{54135CBD-7A3C-4053-A2DA-829248C0B27D}","NF EN 14076:2014","2018-09-25T12:04:29",null,"largeur de la volée de l'escalier","Distance mesurée horizontalement entre les faces externes des limons ou des rives en l’absence de limon.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{5900BBCB-5E97-4F20-A8AB-28EA8A5E95DD}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:14",null,"Labels de qualité des éléments d'ossatures","Labels de qualité des éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{5A491E10-4FC8-4E98-915A-6B4CFF36FB6E}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:31",null,"Longueur (dimension hors tout) de la ferme","Dimension réelle en mm cotée suivant x ou y perpendiculaire au plan de pose.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{5B8D615F-3635-45DE-BB85-81981C561850}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:47",null,"Marquage volontaire qualité du platelage","Marque ou label de qualité","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{5CBD84E0-F4A4-4DD6-B6F8-DD06D8C1780A}","NF DTU 31.1:2017","2018-08-01T14:34:02",null,"Présence d'entretoises dans le plan du solivage","Présence d'entretoises dans le plan du solivage","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-05"]
["{5CC6C960-F6DA-44BB-8999-E3785822554A}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:19",null,"Référence de la ferme","numéro de référence de la ferme","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{5CE36FBD-5563-4389-BA30-CE6F513CB610}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:31",null,"Type de profil des lames du platelage","Type de profil des lames","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{5D7F4BAA-6FA1-4A86-A1A7-A28B84DAC7DF}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:52",null,"Orientation des éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur ","Orientation des éléments d'ossatures secondaires verticaux et horizontaux","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Verticaux\nHorizontaux",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{5E1A971C-0204-4B01-AEFC-65B8D2EE4784}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:34",null,"Type d'éléments d'ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Nature de la composition/recomposition des ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué (ex: massives, aboutées, LVL etc...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{5E4D5EC8-8D5F-462A-A084-30C5A2F2CB18}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:49",null,"Nombre de point d'appui du caisson préfabriqué","Nombre de point d'appui","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{5F8528E8-37E9-4B42-8B2A-2820675177BF}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:27",null,"Hauteur minimum des plots réglables du platelage","Hauteur minimum des plots réglables","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{614AB9DC-4E9D-481C-AC17-6635AEBA120B}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:49",null,"Nature de l'isolant du doublage coté extérieur du mur à ossature bois","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté extérieur (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{61CD8274-4B18-4A8E-8887-A9C5D371A432}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:48:00",null,"Destination de l'escalier","Destination du bâtiment intégrant l'escalier (ex: ERP, logement collectif, …)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{62037419-AC36-467C-9CBE-2EC47E6D7609}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:26",null,"Labels de qualité des pare-vapeurs","Labels de qualité des pare-vapeurs","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{62BFABA7-EF69-496F-86D9-75365B7F07F7}","Encyclopétie de la charpente / encyclopédie Diderot-D'Alembert","2018-07-25T09:58:39",null,"Type de charpente","Typologie de la charpente (ferme et panne, panne porteuse, chevron porteur, portique, charpente tridimensionnelle,...) ","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{62E4FF2B-26CF-4011-9B66-18DA694D2128}","NF EN 1995-1-1:2005\nNF EN 1995-1-1/NA:2010","2018-07-25T09:58:49",null,"Classe de service des éléments de charpente","Classe de service de l'ouvrage de charpente selon NF EN 1995-1-1 et son annexe nationale","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{64DB6C61-F81C-422E-8F2B-DEC6B798F931}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:31",null,"Essence de bois des éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur","Essence de bois des éléments d'ossatures secondaires","to be defined","to be defined","Character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{64FDA7E8-36BA-4618-8699-2FA13B09597B}","Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les façades en application de l’Instruction Technique 249 version 2010","2018-08-01T14:01:46",null,"Nature de l'écran thermique extérieur de la paroi à ossature bois","Nature de l'écran thermique extérieur","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{6658DB87-ED18-4F5D-85EA-C20B7B4CCB21}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:16",null,"Largeurs des éléments d'ossatures du mur","Largeurs des éléments d'ossatures (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur du mur)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{66DC232B-0C93-4F45-B16F-581DCA5D8C80}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T11:49:10",null,"Présence d'un diaphragme horizontal dans a charpente industrielle","Présence d'un diaphragme (échelle de contreventement) dans l'ouvrage","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{676FD8E6-55D7-45DE-B7A4-5ED58A625F4C}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:45",null,"Ecartement entre les lames du platelage","Ecartement entre les lames","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{67847451-0066-44C2-8CFC-A579C195DB58}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:36",null,"Diamètre des noeuds sur la face du bois de structure","Diamètre des noeuds sur la face de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{67BC032D-D49F-484F-8EF5-87BD841C483B}","NF DTU 31.1:2017","2018-08-01T14:34:26",null,"Labels de qualité des solivages du plancher","Labels de qualité des solivages du plancher","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-21"]
["{6A852906-D5DC-4E11-B15D-003164D5CD78}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:08",null,"Epaisseur de l'isolant entre éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures primaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{6AE14514-29D8-4983-8080-458DB2B04061}","NF EN 14076:2014","2018-09-25T12:04:30",null,"Hauteur de l'escalier","hauteur de plancher à plancher mesurée entre deux niveaux d’étages consécutifs.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{6AF44992-DEE5-4A16-8249-0B6307E4F40C}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:32",null,"Déformation longitudinale de rive du bois de structure","Dimension de la déformation longitudinale de rive et de face","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{6B5B5B04-F56A-4D04-8B09-97E157FB572C}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:24",null,"Labels de qualité du panneau du plancher","Labels de qualité du panneau du plancher","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-20"]
["{6B843D04-125A-4765-AB7F-FA9B52A27FAD}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:35",null,"Existence d'un plan d'exécution pour la ferme","Existence d'un plan de chaque élément préfabriqué différent avec position et dimension connecteurs","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{6BF6F37B-D1FF-4A8B-B65D-AB337F7A48AB}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:32",null,"Type de remplissage du garde-corps rampant","Type de remplissage du garde-corps rempant (ex : Balustre, lisse, plein,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{6CC1DD5C-B6A6-41A9-97A7-17F3AFEF5352}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:34",null,"Référence de la note de calcul solidité de la ferme","numéro de référence de la note de calcul du projet","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{7009CA94-D371-4C8F-8940-A3837FA283A4}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:29",null,"Type d'éléments d'ossatures secondaires coté intérieur du mur","Nature de la composition/recomposition des ossatures secondaires coté  intérieur (ex: massives, aboutées, LVL etc...)","Type of secondary structural elements on the interior side","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{70A70756-287C-489D-9051-4773BB98EE15}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:18",null,"Largeurs des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Largeurs des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur du mur)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{70D07AB9-53C1-483C-808E-F235A706D43B}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:32",null,"Position du voile de contreventement des murs double ossature du mur intérieur","Position du voile de contreventement des murs double ossature (côté vide d'air ou côté volume habitable)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Côté Vide d'air\nCôté volume habitable",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{71CE827B-52E3-40CC-8890-81BCF07742EF}","Arrêté du du 27 juin 2006","2018-07-25T09:58:42",null,"Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque insecte à larve xylophage","Eléments en bois soumis à règlementation vis-à-vis du risque insectes à larves xylophages : durabilité naturelle ou conférée, éléments visitables et interchangeables dans l'ouvrage.","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{725B473C-8E9A-42E2-88E9-AFA45EBEAB31}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:49",null,"Type de support de l'ouvrage de charpente de toiture","Nature du support recevant l'ouvrage de charpente de toiture en bois, il peut s'agir d'ouvrages de maçonnerie définis dans le NF DTU 20.1, d'ouvrages de béton définis dans le NF DTU 21, d'ossatures bois définies dans le NF DTU 31.2, de charpentes assemblées par connecteurs métalliques définies par le NF DTU 31.3, d'ouvrages de charpente métalliques définis dans le NF DTU 32.1, d'ossatures métalliques définies dans le NF DTU 32.3.","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{72D5BBCA-EF33-436E-AADF-87E6A6B3C19A}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:02:56",null,"Volume de l'installation de l'escalier","Volume nécessaire pour l'installation et la désinstallation de l'équipement","installation space","the space necessary for the on-site assembly and installation or deinstallation of the product","real-type",1,"volume",null,"m3",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{757AF60E-8736-440B-9020-3D90081DA3F8}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:26",null,"Type de support du platelage","Type de support des lambourdes - Continu (ex : dalle béton,...), discontinu (plots, solives bois,...)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Continu\nDiscontinu",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{75C55057-F7F4-4466-9480-78A77DFE5068}","NF DTU 51.4:2010\nNF EN 338:2016","2018-08-01T15:39:41",null,"Classe de résistance mécanique des lames du platelage","Classe de résistance mécanique des lames selon NF EN 338","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{7644B0BA-6E12-4397-A2DB-1E0B4CF4F22E}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:12:16",null,"Classe de résistance mécanique des éléments d'ossatures et ossatures secondaires du mur","Classe de résistance mécanique des éléments d'ossatures et ossatures secondaires (ex: C18, C24 etc…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{77294584-455F-4F72-9A42-47A825F6B450}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:57",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Epaisseurs des éléments d'ossatures en sous-face de l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{77B14F13-28AF-4BF2-B262-174DC0887BD0}","NF DTU 31.1:2017\n","2018-08-01T14:34:13",null,"Hauteur des solives du plancher","Hauteur des solives (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur du plancher)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-09"]
["{77B1CC97-CF54-41BE-982B-721ACA1C92C0}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:27",null,"Classement d'aspect du bois de structure","Classement d'aspect des bois de structure","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{78BDF282-588F-466C-8B37-6CAF10008BD5}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:34:02","l","Conductivité thermique du doublage coté intérieur du mur à ossature bois","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté intérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.K)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{78DDAB76-5119-4245-AEAE-985240EB405D}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:51",null,"Contreventement de structures réalisées par un autre corps d'état","Possibilité donnée à l'ouvrage de charpente de contreventer une autre structure du bâtiment, réalisée par un autre corps d'état (oui ou non)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{7933B430-B88A-4496-AC4C-C8786A80632D}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:36",null,"Matériau de la structure du garde-corps d'étage","matériaux constituant la structure du garde-corps d'étage (ex : bois, métal, mixte…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{797AE115-344F-4B1A-91EB-323ED613C22D}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:03",null,"Orientation des éléments d'ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Orientation des éléments d'ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué, au droit des ossatures principales ou perpendiculaires aux ossatures principales","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","verticaux\nhorizontaux","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{79E14581-86E2-412E-9F4D-9837FA2D8C49}","NF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:21",null,"Hauteur des lambourdes du plancher","Hauteur des lambourdes (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur du plancher)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-17"]
["{7A839BFE-BEF6-4481-8165-20C36D288E40}","NF DTU 31.2:2011","2018-08-01T14:01:47",null,"Compatibilité résistance à la pluie battante de la paroi à ossature bois","Niveau de compatibilité de la paroi à la résistance à la pluie battante (ex: Ee1 et Ee2) de la paroi à ossature bois","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Ee1\nEe2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{7BA53222-A269-4CEC-A2A4-CFF6A166022E}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:22",null,"Largeur (facing) du bois de structure","Dimension horizontale face vue du produit stocké ou du produit conditionné stocké suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{7E6203DE-8393-4F61-8975-A32066496ACB}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:34:04","Sd","Valeur Sd du pare-vapeur souple du mur à ossature bois","Valeur Sd du pare-vapeur souple en mètre","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{7E7532AB-3F34-40AB-8054-6BC066ED9A12}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:27",null,"Type d'éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Nature de la composition/recomposition des ossatures secondaires coté extérieur (ex: massives, aboutées, LVL etc...)","Type of secondary structural elements on the outside","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{7F8AF19F-A5E6-4DB0-8A33-287B2E82886D}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:17",null,"Epaisseur du panneau du plancher","Epaisseur du panneau remplissant la fonction de platelage de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-12"]
["{7FABAEE8-6DD5-4F07-BBE1-646D15BCE8E0}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:30",null,"Compatibilité résistance à la pluie battante du mur à ossature bois","Niveau de compatibilité du système pare-pluie à la résistance à la pluie battante (ex: Ee1 et Ee2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Ee1\nEe2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{80C65EED-5923-46AC-9472-AA23D35FE4DF}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:12:20",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{80C7A6D3-ACDF-4D3E-B806-7AEE525DAD9B}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:05","Sd","Valeur Sd du panneau du caisson préfabriqué","Valeur Sd du panneau remplissant la fonction de platelage de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{81703010-C11E-4097-A282-AA70D4AA2590}","NF DTU 31.2:2011","2018-08-01T14:01:39",null,"Epaisseur de la paroi à ossature bois","Epaisseur totale de la paroi à ossature bois du nu extérieur au nu intérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{817941FE-1D48-4599-A129-B543F736CEE5}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:39",null,"Présence d'entretoises dans le caisson préfabriqué","Présence d'entretoises dans l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","Boolean-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{83CB69D0-65D8-4FBD-8BB8-9E30D9B2E469}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:56",null,"Epaisseur de l'isolant du doublage coté intérieur du mur à ossature bois","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté intérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{842BB6B2-DF49-48FF-8927-6F3D0BD7A6F8}","NF DTU 31.1:2017","2018-08-01T14:34:01",null,"Essence de bois des solives du plancher","Essence des bois  formant le solivage ","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-04"]
["{85B1A117-AB03-4309-9188-72659027D468}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:34",null,"Existence d'une note de calcul solidité pour la ferme","Existence d'un document de justification du dimensionnement mécanique des ouvrages établi conformément au NF DTU 31.3 P3","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{86515733-CD47-48FE-B114-2A9404BB81DD}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:41",null,"Essence de bois de la charpente","Essence de bois de la charpente","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{86CDD1B5-A54E-4DBB-8565-1B64728BF3DC}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:42",null,"Classe d'emploi de la charpente","Classe d'emploi requise pour les éléments de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 1, 2, 3.1, 3.2 et 4)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3.1\n3.2\n4\n5",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{87D46968-9E6E-4792-AB19-0DA36C78392A}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:12:21",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur du mur","Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{880D31DD-26D1-4AEA-89E5-E050EE6339EF}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:04",null,"Nature du panneau du caisson préfabriqué","Nature du panneau de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité ou de couverture (ex: contreplaqué type 3S, panneau particules P5, panneau de particules P7, OSB 3, OSB 4, LVL 2S, LVL 3S)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{8B37A4C6-8F38-4445-AA05-46CC0D7D2DF2}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:23",null,"Essence de bois de structure","Essence de bois du bois de structure","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{8B7F8170-C9A9-41F2-9D4A-855399C7C7A8}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:51",null,"Nature de l'isolant du doublage coté intérieur du mur à ossature bois","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté intérieur (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{8BCFAEE1-BC6E-412D-A4BB-F831EB62CBBF}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T11:49:14",null,"Nombre de fermes de la charpente industrielle","Nombre total de fermes dans l'ouvrage","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{8D082114-3E05-4C56-A62F-7D7E89121E5F}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:26",null,"volume de la ferme à 20% d'H","cubage de bois composant la ferme en m3","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m3",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{8E9E0E14-FE39-4C34-9828-55F5F1E424F9}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:57",null,"Classe de résistance mécanique des éléments de charpente ","Classe de résistance mécanique des éléments de charpente","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{8EB35576-41A4-4BF5-B304-D2A787EC86CE}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:35",null,"Flache sur le bois de structure","Dimension du flache sur l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{8F28A29F-FAAA-4DE3-990B-19F2796CEB92}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:05",null,"Nature du revêtement de sol du caisson préfabriqué","Nature du revêtement de sol posé sur le caisson de plancher (parquet, revêtement de sol souple, carrelage…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{8F71DC2B-CFAE-43D6-A4B6-D3D2D094E771}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:22",null,"Hauteur (facing) du bois de structure","Dimension verticale face vue du produit stocké ou du produit conditionné stockée suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{900237B9-E91E-4849-BE06-5A896D575F54}","Appréciation de laboratoire Bois construction et propagation du feu par les façades en application de l’Instruction Technique 249 version 2010","2018-08-01T14:01:45",null,"Niveau Eo>i de la paroi à ossature bois conférée par un écran thermique extérieur","Niveau Eo>i de la paroi à ossature bois conférée par un écran thermique extérieur (avec un minimum  E30 si requis)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{925B83F7-1DC9-45B9-9161-A96EAE5A5DE4}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:28",null,"nombre de plis de la ferme","nombre de plis composant les fermes jumelées (doublée, triplées, quadruplées,…)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{92DFE207-2371-4CAE-8D02-4AE85FC75195}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:29",null,"Mise en œuvre de la finition du bois de structure","Mise en œuvre de la finition en atelier ou sur chantier","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","en atelier\nsur chantier",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{93F6E532-3B23-437E-B8CE-DDD7B58A66C0}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:13","Sd","Valeur Sd du pare-vapeur souple du caisson préfabriqué","Valeur Sd du pare-vapeur souple en mètre","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{956D3491-09E8-455D-B856-480B24DAA4E9}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:42",null,"Hauteur du garde-corps d'étage","Hauteur du garde-corps d'étage en m","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{957DB963-4B71-4697-8A76-8D592898A956}","NFDTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:42",null,"Classe d'emploi du caisson préfabriqué","Classe d'emploi requise pour les éléments d'ossatures primaires et secondaires à base d'essences de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 1, 2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{95BAE23F-2ED9-40D0-8DC3-82F416F9DD10}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:01:59",null,"Classe d'usage de l'escalier","Classe permettant une description du confort de l'escalier, en fonction du rapport H/G (ex : confortable, raide, courant, …)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{9646368D-4A16-4EA6-9A55-F4764C06DD80}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:35",null,"Essence de bois des éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Essence de bois des éléments d'ossature primaire formant le solivage ou le chevronnage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{964B6308-012D-43C1-80D3-9A8295C3BB69}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:03:47",null,"Entraxe nominal entre fermes de la charpente industrielle","Entraxe nominal entre 2 fermes d'axe à axe en cm","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{96A445F9-47D1-4787-955D-0CC47D5163E7}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:24",null,"Classe d'emploi de la de la ferme","Classe d'emploi requise pour la fermette industrielle à base d'essences de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 1, 2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{978E0702-C92D-4965-9A28-8054DAFD3E93}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:52",null,"Epaisseur de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{984096A8-4219-44DD-B5BC-147323868575}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:59",null,"Hauteur des éléments d'ossatures primaire du caisson préfabriqué","Hauteur des éléments d'ossature primaire formant le solivage ou le chevronnage (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur de l'élément préfabriqué)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{99B023C0-FB74-47DB-8DC3-6580F4E2F46B}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:26",null,"Humidité du bois de structure au moment du classement mécanique","Humidité du bois au moment du classement mécanique","to be defined","to be defined","real-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{99B29CA0-AC6D-4BE7-B197-AD14F5E36051}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:31",null,"Lieu de transformation du bois de structure","Origine géographique de la transformation","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{9AD346D5-9371-4298-ABD0-4544C39D8D0A}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:36",null,"Classe d'emploi des lambourdes du platelage","Classe d'emploi requise dans le projet pour les lambourdes","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","3.1\n3.2\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{9AF036AE-D59E-4C81-92D8-8DA10A78FAF2}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:22:07",null,"Référence du Dossier d'éxecution de la charpente industrielle","numéro de référence du dossier d'exécution du projet","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{9B218B6B-6C03-4592-8885-6F6CE40DCA90}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:37",null,"Essence de bois des éléments ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Essence de bois des éléments ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A063E092-F162-49EE-A261-05A4F62CA96A}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:56:24",null,"Nature du dispositif antidérapant de l'escalier","Nature d'un dispositif antidérapant (rainunes, bandes, caoutchou, inserts métalliques, éléments rapportés…) présent sur les marche de l'escalier","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{A09CE819-FD44-472A-B768-638F7E62BD9E}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:24",null,"Nature du revêtement de sol du plancher","Nature du revêtement de sol posé sur le plancher (parquet, revêtement de sol souple, carrelage…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-19"]
["{A1AF7996-A5AE-42B5-9054-536D1D7F91F3}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:34",null,"Position des vis du platelage","Position des vis par rapport aux lames","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{A22AA3B7-AF64-4364-833B-6B2F29A91AC7}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:16",null,"Largeur du bois de structure","Plus grande dimension perpendiculaire à l'axe longitunal de l'élément de structure","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{A27DA701-30B4-4696-994C-BFD52EDBD62C}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:27",null,"Type de façonnage du bois de structure","Type de façonnage de l'élément de structure en bois: brut de sciage, raboté, poncé, finition à l'herminette...","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{A49950D5-3B18-4DA4-8EB2-E09C339908D3}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:21",null,"Entraxe des éléments d'ossatures du mur","Entraxe des éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A4EC3600-CDB6-45B3-B47D-B51A188E5E9C}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:02:30",null,"Nature du trafic de l'escalier","Nature des sollicitations de l'escalier permettant de déterminer les exigences en termes de résistance au poinçonnement et à l'usure (ex : trafic modéré, faible, elevé,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{A589796E-5277-4742-8D08-2A61D74FC515}","Règles Th-Bât:2017","2018-08-01T14:01:40","Up","Coefficient de transmission thermique Up de la paroi à ossature bois","Coefficient de transmission thermique Up de la paroi à ossature bois en W/m2.K","to be defined","to be defined","real-type",1,"coefficient de transmission thermique",null,"W/m2.K",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{A8224795-B127-4322-8642-520868AC4399}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:00",null,"Hauteur des éléments d'ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Hauteur des éléments d'ossatures secondaires en sous-face de la paroi (dimension prise en compte pour le calcul de l'épaisseur de l'élément préfabriqué)","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A8E0691D-DE0E-4D58-B528-E03D3EFEF468}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T11:48:58",null,"Pente de la toiture formée par la charpente industrielle","Angle formé par l'arbaletrier par rapport au plan horizontal","to be defined","to be defined","real-type",1,"angle plan",null,"°",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A910CF82-DEBD-4A59-B60D-649925CE3393}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:09","l","Conductivité thermique du doublage en sous-face du caisson préfabriqué","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires en sous-face de l'élément pérfabriqué","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.K)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A931C0B5-695E-4457-B564-AF3DEF4B4990}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:25",null,"Labels de qualité des écrans rigides","Labels de qualité des écrans rigides","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A96F7CB4-DD38-4AC1-A04F-62E5C9C2D417}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:34:06",null,"Type de barrière à la diffusion de vapeur d'eau du mur à ossature bois","Composition du sytème faisant office de barrière à la diffusion de la vapeur d'eau (pare-vapeur souple ou panneau à base de bois)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Pare vapeur Souple\nPanneau à base de bois",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{A9E20F3B-5763-4783-8020-C2D8E1F0FFBA}","FD P20-651:2011\nNF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:46",null,"Salubrité de la conception  des éléments de charpente","niveau de salubrité de l'ouvrage (drainant, moyen, piègeant)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","drainant\nmoyen\npiègeant",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{A9E27B87-8095-41BC-9463-C6C0363C29F0}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:48:51",null,"nombre d'unité de passage de l'escalier","Nombre d'unité de passage (UP) déterminant le nombre de personne devant passer dans l'escalier.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{AA49326E-B221-4E79-A6EC-3715BFFF01B6}","NF DTU 31.1:2017\n","2018-08-01T14:34:14",null,"Entraxe des solives du plancher","Entraxe des solives","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"m\ncm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-10"]
["{AB43930C-3AEA-4AF7-987C-7ECDD48F734D}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:51",null,"Humidité dans les éléments fabriqués de charpente","Taux d'humidité dans les éléments de la charpente de toiture mesuré selon NF EN 13183-2.","to be defined","to be defined","real-type",1,"sans grandeur",null,"%",null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{ABCF10D1-AE73-41C2-9AE1-8EE9E26AFF13}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:28",null,"Nature de la finition du bois de structure","Description de la finition y compris la teinte ","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{AC29669E-E882-4F04-AF76-96F93FFBB196}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:55",null,"Présence d'éléments métalliques de charpente dans l'ouvrage","Présence d'éléments métalliques dans l'ouvrage de charpente de toiture (poutre, tirant…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{ACF84100-CB68-4074-BDE0-6B929FC47FD7}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:13",null,"Labels de qualité du voile travaillant","Labels de qualité du voile travaillant","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{AD84A663-45AE-4752-852C-493FB228020D}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:45",null,"Section de la main courante murale","Dimension de la section de la main courante dmurale","to be defined","to be defined","real-type",1,"aire",null,"mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{AFBC7017-7E87-4AF4-9D77-C7A1F1458C56}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:22:00",null,"Référence de la note de calcul solidité de la charpente industrielle","numéro de référence de la note de calcul du projet","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{AFE767E7-F435-4B5E-A3BD-7D3622146A18}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T11:48:51",null,"Type(s) de comble formé par la charpente industrielle","Typologie du (des) comble(s) créé(s)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B02071D6-A7EE-43BF-B02E-16ACDC56BE0F}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:07",null,"Nature de l'isolant du doublage en sous-face du caisson préfabriqué","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B13A735F-359D-4CD2-ACA6-3E123CDF2DD9}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:09","l","Conductivité thermique de l'isolant entre éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures primaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.K)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B231A4FE-CB9C-40EA-A370-DE1F64FEFC00}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:11",null,"Présence d'un pare-vapeur souple dans le caisson préfabriqué","Présence d'un pare-vapeur dans l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","Boolean-type",1,"sans grandeur","oui\nnon","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B430967B-CACB-4CA9-A74C-FBE3C12663AB}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:51",null,"Entraxe des éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur","Entraxe des éléments d'ossatures secondaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B536203F-B597-4A91-901D-0FFE2D98FB39}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:25",null,"Type / destination du platelage","Destination du platelage (type 1 ou 2 au sens du NF DTU 51.4)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Type 1\nType 2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{B5FC8296-22D6-4C08-B555-14ADCD40626F}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:35",null,"Nature du voile de contreventement du murà ossature bois","Nature du panneau remplissant la fonction de voile de contreventement (ex: contreplaqué type 3S, panneau particules P5, panneau de particules P7, OSB 3, OSB 4, LVL 2S, LVL 3S)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B70F1C84-1EDC-4056-9999-8FA032FA2885}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:41",null,"Type d'entretoises dans le caisson préfabriqué","Type d'entretoises dans l'élément préfabriqué (entretoises bois pleines ou ajourées, feuillards métalliques,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{B84EFDCD-1A91-4482-840F-8716FF0403AF}","NF DTU 31.1:2017","2018-08-01T14:34:00",null,"Type de solivage du plancher","Nature de la composition/recomposition des ossatures formant le solivage (ex: massives, aboutées, LVL, poutres en I, poutre composite, etc...)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-03"]
["{B87A1CAA-B996-45E2-97A6-556C48EFE5D8}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:24",null,"Entraxe des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur du mur","Entraxe des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{BBA3EE97-A0FE-4505-9E44-C13297D8E9B6}","NF EN 338:2016","2018-07-25T11:57:03",null,"resistance au cisaillement du bois de structure","resistance au cisaillement de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"contrainte",null,"N/mm²",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{BCB776D6-0826-44FD-8060-F4D48BD6415E}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:14:09","l","Conductivité thermique de l'isolant du doublage du mur intérieur à ossature bois","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.k)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{BD08AA21-5CA5-40A4-A72C-DE51448ADE94}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:56",null,"Type d'éléments métalliques","Type d'éléments métalliques présent dans l'ouvrages de charpente de toiture (ex: ferrures, éléments soudés en acier)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{BDEA455F-1A71-496E-A615-F088B852345C}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:30",null,"\"Motifs\" des lames du platelage","\"Motifs\" des lames","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{BE38DF30-C26C-4B8E-AE55-AC805120F25D}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:45",null,"Pente de l'ouvrage de platelage","Pente de l'ouvrage (maximum 5 %)","to be defined","to be defined","real-type",1,"angle plan",null,"°",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{BF0685FE-00A4-4E85-A482-3A0B8A146FBB}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:56",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Epaisseurs des éléments d'ossatures primaires formant le solivage ou le chevronnage","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{BF1D7884-53F5-41F3-BBE0-8099B983ECB3}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:21",null,"Labels de qualité des isolants semi-rigides","Labels de qualité des isolants semi-rigides","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{C022B0A3-FB01-47A0-B215-A7173C0C3D86}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:36",null,"Classe d'emploi des lames du platelage","Classe d'emploi requise dans le projet pour les lames","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","3.1\n3.2\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{C02A1919-424D-4D7C-89B3-FE7C9C0129A7}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:36",null,"Epaisseur du voile de contreventement du mur à ossature bois","Epaisseur du panneau remplissant la fonction de voile de contreventement","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{C135C14E-F271-4C2A-8388-3D3D41D27CDE}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:43",null,"Dispositif de limitation de la glissance intégré aux lames du platelage","Dispositif de limitation de la glissance intégré aux lames (profilages surfacique, intégration de bandes rugueuses, ..)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{C2131721-62B6-4B30-A440-A3F4BFD93E12}","GTTE Construction Bois","2018-08-01T14:01:36",null,"Nature du parement intérieur de la paroi à ossature bois","Nature du parement intérieur de la paroi à ossature bois (lambris bois, 1  BA13, 2, BA13, 1 BA15 F, 1 BA 18, plaque de fibrociment…","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{C25ABE4D-A4B8-4137-B976-06358D679EF0}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:44",null,"Epaisseur des lames du platelage","Epaisseur des lames","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{C3DA6345-8583-4AB1-8574-53058BC33307}","GTTE Construction Bois","2018-08-01T15:39:47",null,"Présence d'une garantie de l'origine de production de la matière première des lames du platelage","Présence d'une garantie de l'origine de production de la matière première des lames","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{C5B69064-B071-4BCA-A9E1-7AA430BF9434}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:04",null,"Classe d'emploi du plancher","Classe d'emploi du plancher","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3.1\n3.2\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-07"]
["{C5D3CA1E-171A-47DD-8107-7AAD538B6345}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:48",null,"Longueurs de la main courante murale","Longueur des segments de la main courante en m","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{C6FB6A11-0465-4056-81C0-A99618DAD4C7}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:54",null,"Classe de résistance mécanique des éléments d'ossatures primaires et ossatures secondaires du caisson préfabriqué","Classe de résistance mécanique des éléments d'ossatures et ossatures secondaires (ex: C18, C24 etc…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CA0AE874-1C51-4CD4-A1FA-910FF8EB1963}","Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu\r\n","2018-07-25T11:56:39",null,"Reaction au feu du bois de structure","Classe de réaction au feu de l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","A1\nA2\nB\nC\nD\nE\nF",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{CA7F23F3-E5CD-44EB-B403-26AAF6DE14B0}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:33",null,"Déformation longitudinale de face du bois de structure","Dimension de la déformation longitudinale de face","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{CAE6D535-17BB-4715-BFAC-CBD897356ECE}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T11:49:06",null,"Présence d'une sablière sous la charpente industrielle","Présence d'une sablière bois dans l'ouvrage","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CB18BF92-4B41-4F19-ACE3-D7C530D6260C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:26",null,"Type d'éléments d'ossatures du mur","Nature de la composition/recomposition des ossatures (ex: massives, aboutées, LVL etc...)","Type of frames elements","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CB6742C7-6037-4464-B42B-5743567CE494}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:36",null,"Matériaux du remplissage du garde-corps d'étage","matériaux constituant le remplissage du garde-corps d'étage (ex : bois, verre, acier)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{CB7F07FE-851C-4370-B282-BDE86D77147F}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:09","R","Résistance thermique du mur à ossature bois","Résistance thermique du mur Ossature Bois en m².K/W","to be defined","to be defined","real-type",1,"coefficient d'isolation thermique",null,"(m2.K)/W",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CCB8A80C-B4B6-4B3C-8AE3-9C5184E0586F}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:04",null,"Epaisseur du panneau du caisson préfabriqué","Epaisseur du panneau remplissant la fonction de platelage de plancher, ou diaphragme ou élément porteur d'étanchéité","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CDE91AB7-C4E2-4E60-9C4A-8089AB4D8F87}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:23",null,"Entraxe des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur du mur","Entraxe des éléments d'ossatures secondaires coté extérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{CFBE4F5B-D017-4545-934D-BA8E5C22BB25}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T12:22:06",null,"Existence d'un Dossier d'éxecution de la charpente industrielle","Existence d'un dossier graphique contenant les éléments nécessaire à la mise en œuvre de l'ouvrage de charpente industrielle (avec liste des fermes, liste des contreventements, plan de pose, position des différents éléments constituant l'ouvrage les uns par rapport aux autres,…)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{D0753A29-A666-438C-BAFA-C6F309A986D3}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:18",null,"Longueur du bois de structure","Dimension parrallèle à l'axe longitudinal de l'élément de structure","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{D08163B4-C828-459F-8081-C94606F50DD9}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:34:01","l","Conductivité thermique de l'isolant du doublage coté extérieur du mur à ossature bois","Conductivité thermique de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté extérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m.K)",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{D147E13F-40EE-4FC9-8316-09429E513C90}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:08",null,"Epaisseur de l'isolant du doublage en sous-face du caisson préfabriqué","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{D2156179-F59A-4861-8165-DBA7276601A1}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T10:55:31",null,"Essence de bois des éléments d'ossatures du mur","Essence de bois des éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{D2EEA4D8-0289-40EF-B402-BD53246EDB9F}","NF EN 1995-1-2:2005\nNF EN 1995-1-2/NA:2007","2018-08-01T14:01:43",null,"Niveau de résistance au feu de la paroi à ossature bois conférée par un écran thermique intérieur","Niveau REI de résistance au feu de la paroi à ossature bois conférée par le parement intérieur faisant office d'écran thermique (REI 15, REI 30, REI 60,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{D745E7E2-81B9-47FF-AE8E-9230FA52CF6D}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:32",null,"Type de vis entre les lames et les lambourdes du platelage","Type de vis prévue pour assembler les lames sur les lambourdes","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{D9DFA1CB-EB7B-405B-8000-E14F909A91A5}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:45",null,"Pente  des éléments de charpente","Angle formé par la toiture par rapport au plan horizontal","to be defined","to be defined","real-type",1,"angle plan",null,"°",null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{DE5A2173-E635-4854-954F-4913803FB084}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:01",null,"Entraxe des éléments d'ossature primaire du caisson préfabriqué","Entraxe des éléments d'ossatures formant le solivage ou le chevronnage","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{DF4C3533-046C-4DCD-A7ED-80A3954679DB}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:38",null,"Salubrité de la conception du platelage","Salubrité de la conception (Moyenne, drainante, piégante)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Moyenne\nDrainante\nPiégeante",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{DF6D4191-0CED-4B97-95CA-21D29C663C3C}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:30",null,"hauteur de l'arbalétrier de la ferme","hauteur de l'arbalétrier (retombée) en mm","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{DFC0581E-732E-4A51-B810-306CF8B4A332}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:39",null,"Nature du Pare-pluie du murà ossature bois","Nature du pare-pluie souple ou rigide","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Souple\nRigide",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{E053F5F1-B1AF-498F-B9BE-5E0471722CF5}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:57:19",null,"Marquage volontaire origine produit du bois de structure","Présence d'une marque d'origine sur l'élément de structure (Origine France Garantie,…)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{E08F77E8-0419-4199-9812-B797C18495F6}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004\nNF DTU 43.4:2008","2018-08-01T14:34:00",null,"Destination du plancher","Position du plancher dans l'ouvrage (plancher bas sur vide sanitaire, plancher intermédiaire, support d'étanchéité)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","plancher bas sur vide sanitaire\nplancher intermédiaire\nsupport d'étanchéité",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{E101C02C-C094-474F-9956-27F388FA2489}","NF DTU 31.1:2017\n","2018-08-01T14:34:12",null,"Epaisseurs des solives du plancher","Epaisseurs des solives","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-08"]
["{E11B2D1A-0C32-4653-BAC3-52ED3CDA7A78}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:50",null,"Type de contreventement de l'ouvrage de charpente de toiture","Type de contreventement de l'ouvrage de charpente de toiture (ex : par barre, par poutre de contreventement, par panneaux à base de bois, ","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{E153FE22-8EAB-429B-BA06-EED9EFA945B2}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:58",null,"Inclusion d'éléments support d'étanchéité ou de couverture sur la charpente participant à la stabilité de l'ouvrage.","Inclusion d'éléments support  d'étanchéité ou de couverture sur la charpente participant à la stabilité de l'ouvrage. (panneaux de diaphragme en toiture, lisses de contreventement support de couverture…)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{E39F70F8-9A2D-4EB0-A0AE-BC17E916906C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:48",null,"Nature de l'isolant entre éléments d'ossatures du mur","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{E5B41711-F292-45FE-B671-BEF43F9250CA}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:44",null,"Largeur des lames du platelage","Largeur des lames","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"cm\nmm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{E696E821-63A8-4769-814F-0FE2E7097E43}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:33",null,"Orientation des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur du mur","Orientation des éléments d'ossatures secondaires coté intérieur verticaux et horizontaux","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Veticaux\nHorizontaux",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{E6A22801-36B4-41CC-9E38-0B4CA77BC06E}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:35",null,"longueur maximale des fentes non traversantes du bois de structure","longueur maximale des fentes non traversantes sur l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{E7C74DBF-5465-4BCD-8290-0E23CF3469DF}","NF DTU 31.3:2012","2018-07-24T15:15:22",null,"Classe d'emploi de la charpente industrielle","Classe d'emploi requise pour la charpente industrielle à base d'essences de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 1, 2)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{E83154C1-F164-4EF8-92D5-B0F39015EBBD}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:35",null,"Essence de bois des lambourdes du platelage","Essence de bois des lambourdes","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{E99CF9D7-1EC7-428A-81A9-2ED7A168B4BB}","NF EN 1995-1-1:2005\nNF EN 1995-1-1/NA:2010","2018-08-01T14:34:10",null,"Classe de service du plancher","Classe de service de l'ouvrage de plancher selon NF EN 1995-1-1 et son annexe nationale","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","1\n2\n3",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-06"]
["{E9A23377-F8C9-49C3-ABA6-C22C8C0B987D}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:14:32",null,"Nombre de vis par point de croisement entre les lames et les lambourdes du platelage","Nombre de fixation par point de croisement entre lames et lambourdes","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{ECD86CCB-521C-4E5F-99BA-8EF6DC03F178}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:19",null,"Labels de qualité des éléments d'ossatures","Labels de qualité des éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{ED1DBAB7-100F-4080-824B-8B1AE4A565C8}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:12",null,"Position du pare-vapeur souple dans le caisson préfabriqué","Position du pare-vapeur souple dans la paroi au dessous ou au-dessus de l'élément porteur","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","au dessous de l'élément porteur\nau-dessus de l'élément porteur","sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{EDA91F26-E1D9-4FC1-9FB1-42028A0E406E}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:21",null,"Labels de qualité des isolants semi-rigides","Labels de qualité des isolants semi-rigides","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{EE070D34-46B2-4CF5-BA76-B864571BFC6D}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:19",null,"Diamètre du bois de structure","Dimension perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'élément de structure et liée à une section circulaire.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{EF55E872-0C66-4245-B789-96092221D19D}","Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu\r\n","2018-08-02T15:43:10",null,"Réaction au feu du parement intérieur de la paroi à ossature bois","Classe de réaction au feu parement intérieur de la paroi à ossature bois","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","A1\nA2\nB\nC\nD\nE\nF",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{EFBDD916-5187-4797-9980-C8AFA0C52091}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:45:48",null,"Sens de montée de l'escalier","Sens de montée (ex : gauche, droite)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{F000994D-ADC7-43DB-8C3D-EBF40D6DA572}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:00:11",null,"Masse surfacique du mur à ossature bois","Masse surfacique de l'élément préfabriqué en kg/m²","to be defined","to be defined","real-type",1,"masse surfacique",null,"kg/m²",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{F01A023D-615E-4AE1-B581-D959A8BFB0EB}","NF DTU 51.4:2010","2018-08-01T15:39:40",null,"Choix d'aspect des lames du platelage","Choix d'aspect des lames","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-02"]
["{F0787127-649D-44B4-A587-37C2A06ACE31}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:55",null,"Epaisseur de l'isolant du doublage coté extérieur du mur à ossature bois","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires coté extérieur","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{F09CBEAF-449D-4AF9-B3B4-06E2CA78F3BD}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:09",null,"Etat de surface du bois du plancher","Etat de surface du bois (poncé, brut de sciage, rabotté) composant le plancher","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","poncé\nbrut de sciage\nrabotté",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-05"]
["{F366CF12-F0EC-4597-9476-B14784EE0B9F}","NF DTU 31.1:2017\nNF P63-203:2004","2018-08-01T14:34:07",null,"Nature de la finition du plancher","Description du type de finition du plancher y compris la teinte","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-03"]
["{F49C9D86-4B9D-4EAA-916C-5710A1FE842C}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:48",null,"Etat de surface du bois des éléments de charpente","Etat de surface du bois (poncé, brut de sciage, rabotté,..)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{F558DBB3-4A6F-4497-80AF-68E79F61AE47}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:33:46",null,"Résistance aux UV du pare-pluie du murà ossature bois","Conformité du pare-pluie à satisfaire aux exigences d'étanchéité à l'eau après 5000h d'exposition aux UV","to be defined","to be defined","Boolean-type",1,"sans grandeur","Oui\nNon",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{F587249C-1145-460A-B0BF-B78E00425635}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:27",null,"masse de la ferme à 20% d'H","masse de la ferme en kg","to be defined","to be defined","real-type",1,"masse",null,"kg",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{F5B26FE5-FF4A-4C7A-B39D-4FAF829F8B62}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:05:13",null,"Classe d'emploi de la lisse basse ","Compatibilité avec la classe d'emploi requise pour la lisse basse à base d'essences de bois à durabilité naturelle ou conférée (classe 2, 3.2, 4)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","2\n3.2\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{F682F19E-9444-4785-B8BF-56FB7CCAE33F}","NF DTU 31.1:2017","2018-08-01T14:34:03",null,"Type d'entretoises dans le plan du solivage du plancher","Type d'entretoises dans le plan du solivage (entretoises bois pleines ou ajourées, feuillards métalliques,…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-08-06"]
["{F6E8A965-F154-4BA5-939D-153EA9DE770E}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:16",null,"Epaisseur du bois de structure","Plus petite dimension perpendiculaire à l'axe longitunal de l'élément de structure","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{F77EEB7E-8B3C-458B-B0AC-492058B25437}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:06",null,"Nature de l'isolant entre éléments d'ossatures primaires du caisson préfabriqué","Nature de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures primaires (ex: laines minérales, fibres végétales…)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,"sans",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{F78B8C44-6F1E-41F8-ABF9-2F194D751886}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:55:17",null,"présence d'un ou plusieurs paliers sur l'escalier","présence d'un ou plusieurs paliers sur l'escalier","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{F976DEFC-498B-4CC6-AA04-BB001F54771D}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:46:51",null,"Pente du caisson préfabriqué","Angle formé par la toiture par rapport au plan horizontal","to be defined","to be defined","real-type",1,"angle plan",null,"°",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FAAA4898-230E-4B06-A791-DD79C6754D15}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:13:44",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires du mur intérieur","Epaisseurs des éléments d'ossatures secondaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FAF095D4-880D-4203-B661-80CC2BA19947}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:18",null,"Masse surfacique du caisson préfabriqué","Masse surfacique de l'élément préfabriquéà ossature bois en kg/m²","to be defined","to be defined","real-type",1,"masse surfacique",null,"kg/m²",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FB537DB7-EB29-43FB-9C70-8DCDB329D5AF}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:52",null,"Présence d'un label de qualité pour l'escalier","Identification de la qualité et/ou du niveau de sécurité de l'escalier","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{FB921BF5-8796-41A7-9E61-9993D223932B}","NF DTU 31.1:2017","2018-07-25T09:58:54",null,"Types d'assemblages avec organes complémentaires d'assemblage","Assemblages à clavettes ouclés, à goussets et connecteurs métalliques, à goussets en panneau dérivés du bois,","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-30"]
["{FC134B57-A407-4F7C-9FD8-F841732FD7A9}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T11:12:18",null,"Epaisseurs des éléments d'ossatures du mur","Epaisseurs des éléments d'ossatures","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FC13FC48-C613-44F2-8C62-E8063E0CD2E0}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T12:14:06",null,"Epaisseur de l'isolant du doublage du mur intérieur à ossature bois","Epaisseur de l'isolant semi-rigide entre éléments d'ossatures secondaires","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FC2E5048-50AF-4293-BDE0-157276E13756}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:24",null,"Masse volumique du bois de structure","Quotient de la masse de l'élément de structure sur son volume à 12% d'humidité","to be defined","to be defined","real-type",1,"masse",null,"kg/m3",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{FC7C0767-C056-4E3D-B7FD-FB14FF77320C}","NF DTU 31.2:2011","2018-07-31T13:47:02",null,"Entraxe des éléments d'ossatures secondaires en sous-face du caisson préfabriqué","Entraxe des éléments d'ossatures secondaires en sous-face de l'élément préfabriqué","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm\nm",null,"FR",null,null,null,"2018-08-01"]
["{FCE56027-3F1A-4DD8-BD9C-844E5F38224B}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T12:04:43",null,"Matériaux constituant la main courante murale","Essence de bois utilisé pour la main courante","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{FDD51B3C-7513-4942-86B1-2F16E6B47B5F}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:29",null,"Type de classement mécanique du bois de structure","Classement mécanique réalisé par machine ou visuellement","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","classement visuel\nclassement par machine",null,null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{FE9CE4F8-CAE3-4C9D-9831-42F1EB6DAE62}","GTTE Construction Bois","2018-07-25T11:56:36",null,"longueur maximale des fentes traversantes du bois de structure","longueur maximale des fentes traversantes sur l'élément de structure en bois","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm\ncm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]
["{FEA69270-2680-4F57-9557-3CC5C4EF8F61}","NF DTU 36.3:2014","2018-09-25T11:59:35",null,"Présence d'une contremarche","Présence d'une partie verticale placée sous la marche et qui clos l'espace entre 2 marches","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-25"]
["{FFB6D53A-1AB5-4A45-A70D-4F34CFAB9D52}","NF EN 14250:2010","2018-07-25T10:15:32",null,"Epaisseur d'un pli de ferme (dimension hors tout)","Dimension réelle en mm cotée suivant x ou y perpendiculaire au plan de pose.","to be defined","to be defined","real-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-07-31"]

{"sheet":"Pays d'usage","index":5,"n_rows":255,"n_cols":7,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[237,2,239,2],[237,3,239,3],[237,4,239,4],[237,5,239,5]]}
[]
[]
["Num.","alpha-3","alpha-2","Codes ISO","Nom français","Nom ISO du pays ou territoire","Nom dans la langue originale, en forme longue (traduction en français)"]
[null,null,null,"régions"]
[4,"AFG","AF","ISO 3166-2:AF"," Afghanistan","AFGHANISTAN","د افغانستان اسلامي دولتدولت اسلامی افغانستان (Da Afghanestan Islami Jomhouriyet) ; جمهوری اسلامی افغانستان (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān) ; (République islamique d'Afghanistan)"]
[8,"ALB","AL","ISO 3166-2:AL"," Albanie","ALBANIE","Shqipëri ; Republika e Shqipërisë ; (République d'Albanie)"]
[10,"ATA","AQ","ISO 3166-2:AQ"," Antarctique","ANTARCTIQUE","Traité sur l’Antarctique (entré en vigueur le 1er janvier 1961) ; The Antarctic Treaty ; Tratado Antárctico ; Договор об Антарктике"]
[12,"DZA","DZ","ISO 3166-2:DZ"," Algérie","ALGÉRIE","الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (République Algérienne Démocratique et Populaire)"]
[16,"ASM","AS","(ISO 3166-2)"," Samoa américaines","SAMOA AMÉRICAINES","Samoa"]
[20,"AND","AD","ISO 3166-2:AD"," Andorre","ANDORRE","Principat d’Andorra (Principauté d’Andorre)"]
[24,"AGO","AO","ISO 3166-2:AO"," Angola","ANGOLA","República de Angola"]
[28,"ATG","AG","ISO 3166-2:AG"," Antigua-et-Barbuda","ANTIGUA-ET-BARBUDA","Antigua and Barbadua"]
[31,"AZE","AZ","ISO 3166-2:AZ"," Azerbaïdjan","AZERBAÏDJAN","Azərbaycan Respublikası"]
[32,"ARG","AR","ISO 3166-2:AR"," Argentine","ARGENTINE","Argentina"]
[36,"AUS","AU","ISO 3166-2:AU"," Australie","AUSTRALIE","Australia"]
[40,"AUT","AT","ISO 3166-2:AT"," Autriche","AUTRICHE","Österreich"]
[44,"BHS","BS","ISO 3166-2:BS"," Bahamas","BAHAMAS","Commonwealth of the Bahamas"]
[48,"BHR","BH","ISO 3166-2:BH"," Bahreïn","BAHREÏN","مملكة البحرين (Mamlakat al-Bahrayn)"]
[50,"BGD","BD","ISO 3166-2:BD"," Bangladesh","BANGLADESH","গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontri Bangladesh)"]
[51,"ARM","AM","ISO 3166-2:AM"," Arménie","ARMÉNIE","Հայաստան (Hayastan)"]
[52,"BRB","BB","ISO 3166-2:BB"," Barbade","BARBADE","Barbados"]
[56,"BEL","BE","ISO 3166-2:BE"," Belgique","BELGIQUE","(Royaume de) Belgique ; (Koninkrijk) België ; (Königreich) Belgien"]
[60,"BMU","BM","ISO 3166-2:BM"," Bermudes","BERMUDES","Bermuda"]
[64,"BTN","BT","ISO 3166-2:BT"," Bhoutan","BHOUTAN","འབྲུག་ཡུལ (Druk Yul)"]
[68,"BOL","BO","ISO 3166-2:BO"," Bolivie","BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE","(Estado Plurinacional de / República de) Bolivia ; Bulibiya Mama llaqta ; Wuliwya Suyu ; Tetã Volívia"]
[70,"BIH","BA","ISO 3166-2:BA"," Bosnie-Herzégovine","BOSNIE-HERZÉGOVINE","Republika Bosna i Hercegovina"]
[72,"BWA","BW","ISO 3166-2:BW"," Botswana","BOTSWANA","Republic of Botswana ; Lefatshe la Botswana"]
[74,"BVT","BV","ISO 3166-2:BV"," Île Bouvet","BOUVET, ÎLE","Bouvetøya"]
[76,"BRA","BR","ISO 3166-2:BR"," Brésil","BRÉSIL","República Federativa do Brasil"]
[84,"BLZ","BZ","ISO 3166-2:BZ"," Belize","BELIZE","Belize"]
[86,"IOT","IO","(ISO 3166-2)"," Territoire britannique de l'océan Indien","OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'"]
[90,"SLB","SB","(ISO 3166-2)"," Salomon","SALOMON, ÎLES","Salomons Islands"]
[92,"VGB","VG","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges britanniques","ÎLES VIERGES BRITANNIQUES","British Virgin Islands"]
[96,"BRN","BN","ISO 3166-2:BN"," Brunei","BRUNÉI DARUSSALAM","بروني دارالسلام (Negara Brunei Darussalam) ; State of Brunei Darussalam"]
[100,"BGR","BG","ISO 3166-2:BG"," Bulgarie","BULGARIE","Република България (Republika Bălgaria)"]
[104,"MMR","MM","(ISO 3166-2)"," Birmanie","MYANMAR","Union of Myanmar"]
[108,"BDI","BI","ISO 3166-2:BI"," Burundi","BURUNDI","République du Burundi ; Republika y’Uburundi"]
[112,"BLR","BY","ISO 3166-2:BY"," Biélorussie","BÉLARUS","Беларусь (Belarusy)"]
[116,"KHM","KH","ISO 3166-2:KH"," Cambodge","CAMBODGE","ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea)"]
[120,"CMR","CM","ISO 3166-2:CM"," Cameroun","CAMEROUN","Cameroun ; Cameroon"]
[124,"CAN","CA","ISO 3166-2:CA"," Canada","CANADA","Canada ; Canada"]
[132,"CPV","CV","ISO 3166-2:CV"," Cap-Vert","CABO VERDE","Cabo Verde"]
[136,"CYM","KY","ISO 3166-2:KY"," Îles Caïmans","CAÏMANES, ÎLES","Cayman Islands"]
[140,"CAF","CF","ISO 3166-2:CF"," République centrafricaine","CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE","République centrafricaine ; Ködörösêse tî Bêafrîka"]
[144,"LKA","LK","(ISO 3166-2)"," Sri Lanka","SRI LANKA","Prajatantrika Samajavadi Janarajaya ; Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu"]
[148,"TCD","TD","(ISO 3166-2)"," Tchad","TCHAD","جمهورية تشاد (Jumhūriyyat Tshād) ; République du Tchad"]
[152,"CHL","CL","ISO 3166-2:CL"," Chili","CHILI","Chile"]
[156,"CHN","CN","ISO 3166-2:CN"," Chine","CHINE","中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)"]
[158,"TWN","TW","(ISO 3166-2)"," Taïwan / (République de Chine (Taïwan))","TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE","台灣 ; 臺灣 ; 台湾 (Táiwān) ; (anciennement Formose)"]
[162,"CXR","CX","ISO 3166-2:CX"," Île Christmas","CHRISTMAS, ÎLE","Christmas Islands"]
[166,"CCK","CC","ISO 3166-2:CC"," Îles Cocos","COCOS (KEELING), ÎLES","Territory of Cocos Island"]
[170,"COL","CO","ISO 3166-2:CO"," Colombie","COLOMBIE","Colombia"]
[174,"COM","KM","ISO 3166-2:KM"," Comores (pays)","COMORES","Union des Comores ; جزر القُمُر (Juzur al-Qumur) ; Udzima wa Komori"]
[175,"MYT","YT","(ISO 3166-2)"," Mayotte","MAYOTTE","Mayotte"]
[178,"COG","CG","ISO 3166-2:CG"," République du Congo","CONGO","République du Congo ; Repubilika ya Kongo ; Republiki ya Kongó ; (Congo-Brazzaville)"]
[180,"COD","CD","ISO 3166-2:CD"," République démocratique du Congo","CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU","République démocratique du Congo ; Repubilika ya Kongo Demokratiki ; Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ; Republiki ya Kongó Demokratiki ; Ditunga dia Kongu wa Mungalaata ; (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre)"]
[184,"COK","CK","ISO 3166-2:CK"," Îles Cook","COOK, ÎLES","Cook Islands"]
[188,"CRI","CR","ISO 3166-2:CR"," Costa Rica","COSTA RICA","República de Costa Rica"]
[191,"HRV","HR","ISO 3166-2:HR"," Croatie","CROATIE","Republika Hrvatska"]
[192,"CUB","CU","ISO 3166-2:CU"," Cuba","CUBA","República de Cuba"]
[196,"CYP","CY","ISO 3166-2:CY"," Chypre (pays)","CHYPRE","Κύπρος (Kýpros) ; Kıbrıs ; Κυπριακή Δημοκρατία (Kypriakí Dimokratía) ; Kibris Cumhuriyeti"]
[203,"CZE","CZ","(ISO 3166-2)"," Tchéquie","TCHÉQUIE","Česká republika (République tchèque)"]
[204,"BEN","BJ","ISO 3166-2:BJ"," Bénin","BÉNIN","Bénin ; Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin"]
[208,"DNK","DK","ISO 3166-2:DK"," Danemark","DANEMARK","Kongeriget Danmark"]
[212,"DMA","DM","ISO 3166-2:DM"," Dominique","DOMINIQUE","Commonwealth of Dominica"]
[214,"DOM","DO","ISO 3166-2:DO"," République dominicaine","DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE","República Dominicana"]
[218,"ECU","EC","ISO 3166-2:EC"," Équateur (pays)","ÉQUATEUR","República del Ecuador"]
[222,"SLV","SV","ISO 3166-2:SV"," Salvador","EL SALVADOR","República de El Salvador"]
[226,"GNQ","GQ","(ISO 3166-2)"," Guinée équatoriale","GUINÉE ÉQUATORIALE","República de Guiena ecuatorial ; République de Guinée équatoriale ; República da Guiné Equatorial"]
[231,"ETH","ET","ISO 3166-2:ET"," Éthiopie","ÉTHIOPIE","የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (YeItyopya Fédéralawi Dimokrasiyawi Ripeblik)"]
[232,"ERI","ER","ISO 3166-2:ER"," Érythrée","ÉRYTHRÉE","ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) ; دولة إرتريا (Dawlat Iritriyá) ; State of Eritrea"]
[233,"EST","EE","ISO 3166-2:EE"," Estonie","ESTONIE","Eesti"]
[234,"FRO","FO","ISO 3166-2:FO"," Îles Féroé","FÉROÉ, ÎLES","Føroyar ; Færøerne"]
[238,"FLK","FK","ISO 3166-2:FK"," Malouines","FALKLAND, ÎLES (MALVINAS)","Falkland Islands"]
[239,"SGS","GS","(ISO 3166-2)"," Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud","GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD","Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud"]
[242,"FJI","FJ","ISO 3166-2:FJ"," Fidji","FIDJI","Republic of Fiji ; Matanitu ko Viti ; फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य (Fiji Dvip Qamooh Ganarajya)"]
[246,"FIN","FI","ISO 3166-2:FI"," Finlande","FINLANDE","Suomen Tasavalta"]
[248,"ALA","AX","ISO 3166-2:AX"," Îles Åland","ÅLAND, ÎLES","Landskapet Åland ; Ahvenanmaan maakunta ; (État libre associé d'Åland)"]
[250,"FRA","FR","ISO 3166-2:FR"," France","FRANCE","République française"]
[254,"GUF","GF","(ISO 3166-2)"," Guyane","GUYANE FRANÇAISE","Guyane"]
[258,"PYF","PF","(ISO 3166-2)"," Polynésie française","POLYNÉSIE FRANÇAISE","Polynésie française ; Pōrīnetia Farāni "]
[260,"ATF","TF","(ISO 3166-2)"," Terres australes et antarctiques françaises","TERRES AUSTRALES FRANÇAISES","Terres australes et antarctiques françaises"]
[262,"DJI","DJ","ISO 3166-2:DJ"," Djibouti","DJIBOUTI","République de Djibouti ; جمهورية جيبوتي (Jumhūriyyat Jībūtī) ; Gabuutih Ummuuno ; Jamahuuriyada Jabuuti"]
[266,"GAB","GA","(ISO 3166-2)"," Gabon","GABON","République gabonaise"]
[268,"GEO","GE","(ISO 3166-2)"," Géorgie (pays)","GÉORGIE","საქართველო ('Sakartvelo')"]
[270,"GMB","GM","(ISO 3166-2)"," Gambie","GAMBIE","Republic of Gambia"]
[275,"PSE","PS","(ISO 3166-2)"," Palestine","ÉTAT DE PALESTINE","دولة فلسطين (Dawlat Filasţīn)"]
[276,"DEU","DE","ISO 3166-2:DE"," Allemagne","ALLEMAGNE","Bundesrepublik Deutschland (République Fédérale d'Allemagne)"]
[288,"GHA","GH","(ISO 3166-2)"," Ghana","GHANA","Republic of Ghana"]
[292,"GIB","GI","(ISO 3166-2)"," Gibraltar","GIBRALTAR"]
[296,"KIR","KI","(ISO 3166-2)"," Kiribati","KIRIBATI","Kiribati"]
[300,"GRC","GR","(ISO 3166-2)"," Grèce","GRÈCE","Ελλάδα (Ellinikí Dimokratía)"]
[304,"GRL","GL","(ISO 3166-2)"," Groenland","GROENLAND","Kalaallit Nunaat ; Grønland"]
[308,"GRD","GD","(ISO 3166-2)"," Grenade (pays)","GRENADE","Commonwealth of Grenada"]
[312,"GLP","GP","(ISO 3166-2)"," Guadeloupe","GUADELOUPE"]
[316,"GUM","GU","(ISO 3166-2)"," Guam","GUAM","Guam ; Guåhån"]
[320,"GTM","GT","(ISO 3166-2)"," Guatemala","GUATEMALA","República de Guatemala"]
[324,"GIN","GN","(ISO 3166-2)"," Guinée","GUINÉE","République de Guinée"]
[328,"GUY","GY","(ISO 3166-2)"," Guyana","GUYANA","Co-Operative Republic of Guyana ; (République coopérative du Guyana)"]
[332,"HTI","HT","(ISO 3166-2)"," Haïti","HAÏTI","Repiblik d'Ayiti ; République d'Haïti"]
[334,"HMD","HM","(ISO 3166-2)"," Îles Heard-et-MacDonald","HEARD ET MACDONALD, ÎLES","Heard Island and McDonald Islands"]
[336,"VAT","VA","(ISO 3166-2)"," Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)","SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)","Stato della Città del Vaticano"]
[340,"HND","HN","(ISO 3166-2)"," Honduras","HONDURAS","República de Honduras"]
[344,"HKG","HK","(ISO 3166-2)"," Hong Kong","HONG KONG","Hong Kong ; 香港 (Jyutping : Hoeng1 Gong2 ; Yale : Hēunggóng) ; 香港 (Hiông-Kóng) ; Hiong-kang ; 香港 (pinyin : Xiānggǎng) ; 香港特別行政區 ; 香港特别行政区 ; Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ; (Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)"]
[348,"HUN","HU","(ISO 3166-2)"," Hongrie","HONGRIE","Magyar"]
[352,"ISL","IS","(ISO 3166-2)"," Islande","ISLANDE","Ísland"]
[356,"IND","IN","(ISO 3166-2)"," Inde","INDE","Republic of India"]
[360,"IDN","ID","(ISO 3166-2)"," Indonésie","INDONÉSIE","Republik Indonesia"]
[364,"IRN","IR","(ISO 3166-2)"," Iran","IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'","جمهوری اسلامی ايران (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān)"]
[368,"IRQ","IQ","(ISO 3166-2)"," Irak","IRAQ","العراق (Al `Irāq)"]
[372,"IRL","IE","(ISO 3166-2)"," Irlande (pays)","IRLANDE","Éire ; Ireland"]
[376,"ISR","IL","(ISO 3166-2)"," Israël","ISRAËL","מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medinat Yisra'el) ; دولة إسرائيل (Dawlat Isrā'īl)"]
[380,"ITA","IT","(ISO 3166-2)"," Italie","ITALIE","Italia"]
[384,"CIV","CI","ISO 3166-2:CI"," Côte d'Ivoire","CÔTE D’IVOIRE","Côte d’Ivoire"]
[388,"JAM","JM","(ISO 3166-2)"," Jamaïque","JAMAÏQUE","Jamaïca"]
[392,"JPN","JP","(ISO 3166-2)"," Japon","JAPON","日本国 (Nihon Koku))"]
[398,"KAZ","KZ","(ISO 3166-2)"," Kazakhstan","KAZAKHSTAN","Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublïkası)"]
[400,"JOR","JO","(ISO 3166-2)"," Jordanie","JORDANIE","المملكة الأردنّيّة الهاشميّة (Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah)"]
[404,"KEN","KE","(ISO 3166-2)"," Kenya","KENYA","Jamhuri ya Kenya ; Republic of Kenya"]
[408,"PRK","KP","ISO 3166-2:KP"," Corée du Nord","CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE","조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) ; 朝鮮民主主義人民共和國"]
[410,"KOR","KR","ISO 3166-2:KR"," Corée du Sud","CORÉE, RÉPUBLIQUE DE","대한민국 (Daehan Min-guk) ; 大韓民國"]
[414,"KWT","KW","(ISO 3166-2)"," Koweït","KOWEÏT","دولة الكويت (Dawlat al Kuwayt)"]
[417,"KGZ","KG","(ISO 3166-2)"," Kirghizistan","KIRGHIZISTAN","Кыргыз Республикасы (Kırgız Respublikası) ; Кыргызская республика (Kyrgyzskaya Respublika)"]
[418,"LAO","LA","(ISO 3166-2)"," Laos","LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE","ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Passathipatai Passasson lao)"]
[422,"LBN","LB","(ISO 3166-2)"," Liban","LIBAN","République du Liban ; الجمهوريّةاللبنانيّة"]
[426,"LSO","LS","(ISO 3166-2)"," Lesotho","LESOTHO","Muso oa Lesotho ; Kingdom of Lesotho"]
[428,"LVA","LV","(ISO 3166-2)"," Lettonie","LETTONIE","Latvijas"]
[430,"LBR","LR","(ISO 3166-2)"," Liberia","LIBÉRIA","Republic of Liberia"]
[434,"LBY","LY","(ISO 3166-2)"," Libye","LIBYE","دولة ليبيا (Dawlat Lībiyya) ; ⵍⵉⴱⵢⴰ (Lībya)"]
[438,"LIE","LI","(ISO 3166-2)"," Liechtenstein","LIECHTENSTEIN","Fürstentum Liechtenstein"]
[440,"LTU","LT","(ISO 3166-2)"," Lituanie","LITUANIE","Lietuvos Respublika ; Lietuva"]
[442,"LUX","LU","(ISO 3166-2)"," Luxembourg (pays)","LUXEMBOURG","Groussherzogtum Lëtzebuerg ; Grand Duché de Luxembourg ; Großherzogtum Luxemburg"]
[446,"MAC","MO","(ISO 3166-2)"," Macao","MACAO","Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China"]
[450,"MDG","MG","(ISO 3166-2)"," Madagascar","MADAGASCAR","République de Madagascar ; Repoblikan'i Madagasikara"]
[454,"MWI","MW","(ISO 3166-2)"," Malawi","MALAWI","Republic of Malawi ; Dziko la Malaŵi"]
[458,"MYS","MY","(ISO 3166-2)"," Malaisie","MALAISIE","Malaysia"]
[462,"MDV","MV","(ISO 3166-2)"," Maldives","MALDIVES","ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ (Divehi Rājjey ge Jumhuriyyā)"]
[466,"MLI","ML","(ISO 3166-2)"," Mali","MALI","République du Mali"]
[470,"MLT","MT","(ISO 3166-2)"," Malte","MALTE","Repubblika ta' Malta ; Republic of Malta"]
[474,"MTQ","MQ","(ISO 3166-2)"," Martinique","MARTINIQUE"]
[478,"MRT","MR","(ISO 3166-2)"," Mauritanie","MAURITANIE","République islamique de Mauritanie ; الجمهورية الإسلامية الموريتانية"]
[480,"MUS","MU","(ISO 3166-2)"," Maurice (pays)","MAURICE"]
[484,"MEX","MX","(ISO 3166-2)"," Mexique","MEXIQUE","Estados Unidos Mexicanos"]
[492,"MCO","MC","(ISO 3166-2)"," Monaco","MONACO"]
[496,"MNG","MN","(ISO 3166-2)"," Mongolie","MONGOLIE","Монгол Улс Mongol Uls"]
[498,"MDA","MD","(ISO 3166-2)"," Moldavie","MOLDOVA","Republica Moldova"]
[499,"MNE","ME","(ISO 3166-2)"," Monténégro","MONTÉNÉGRO"]
[500,"MSR","MS","(ISO 3166-2)"," Montserrat","MONTSERRAT","Montserrat"]
[504,"MAR","MA","(ISO 3166-2)"," Maroc","MAROC","المملكة المغربية (Al Mamlakatu'l-Maghribiya) ; ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (Tagldit n'Lmeġrib)"]
[508,"MOZ","MZ","(ISO 3166-2)"," Mozambique","MOZAMBIQUE","República de Moçambique"]
[512,"OMN","OM","(ISO 3166-2)"," Oman","OMAN","Saltanat Uman ; سلطنة عُمان"]
[516,"NAM","NA","(ISO 3166-2)"," Namibie","NAMIBIE","Namibia"]
[520,"NRU","NR","(ISO 3166-2)"," Nauru","NAURU","Ripublik Naoero ; Republic of Nauru"]
[524,"NPL","NP","(ISO 3166-2)"," Népal","NÉPAL"]
[528,"NLD","NL","(ISO 3166-2)"," Pays-Bas","PAYS-BAS","Nederland"]
[531,"CUW","CW","ISO 3166-2:CW"," Curaçao","CURAÇAO","Curaçao, Kòrsou"]
[533,"ABW","AW","ISO 3166-2:AW"," Aruba","ARUBA","Aruba"]
[534,"SXM","SX","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)"]
[535,"BES","BQ","ISO 3166-2:BQ"," Pays-Bas caribéens","BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA","Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba"]
[540,"NCL","NC","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Calédonie","NOUVELLE-CALÉDONIE"]
[548,"VUT","VU","(ISO 3166-2)"," Vanuatu","VANUATU","Ripablik blong Vanuatu ; Republic of Vanuatu ; République de Vanuatu"]
[554,"NZL","NZ","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Zélande","NOUVELLE-ZÉLANDE","New Zeland"]
[558,"NIC","NI","(ISO 3166-2)"," Nicaragua","NICARAGUA","Republica de Nicaragua"]
[562,"NER","NE","(ISO 3166-2)"," Niger","NIGER"]
[566,"NGA","NG","(ISO 3166-2)"," Nigeria","NIGÉRIA"]
[570,"NIU","NU","(ISO 3166-2)"," Niue","NIUÉ","Niue ; Niuē"]
[574,"NFK","NF","(ISO 3166-2)"," Île Norfolk","NORFOLK, ÎLE","Norfolk Island"]
[578,"NOR","NO","(ISO 3166-2)"," Norvège","NORVÈGE","Kongeriket Norge ; Noreg"]
[580,"MNP","MP","(ISO 3166-2)"," Îles Mariannes du Nord","MARIANNES DU NORD, ÎLES","Commonwealth of the Northern Mariana Islands"]
[581,"UMI","UM","(ISO 3166-2)"," Îles mineures éloignées des États-Unis","ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS","United States Minor Outlying Islands"]
[583,"FSM","FM","(ISO 3166-2)"," Micronésie (pays)","MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE","Micronesia"]
[584,"MHL","MH","(ISO 3166-2)"," Îles Marshall (pays)","MARSHALL, ÎLES","Aolepān Aorōkin M̧ajeļ ; Republic of the Marshall Islands"]
[585,"PLW","PW","(ISO 3166-2)"," Palaos","PALAOS","Republic of Palau ; Beluu er a Belau"]
[586,"PAK","PK","(ISO 3166-2)"," Pakistan","PAKISTAN","Islami Jamhuria Pakistan ; اسلامی جمہوریت پاکستان"]
[591,"PAN","PA","(ISO 3166-2)"," Panama","PANAMA","República de Panamá"]
[598,"PNG","PG","(ISO 3166-2)"," Papouasie-Nouvelle-Guinée","PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE","l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; The independent State of Papua New Guinea ; Independen Stet bilong Papua Niugini"]
[600,"PRY","PY","(ISO 3166-2)"," Paraguay","PARAGUAY","República del Paraguay ; Tetä Paraguáype"]
[604,"PER","PE","(ISO 3166-2)"," Pérou","PÉROU","Peru"]
[608,"PHL","PH","(ISO 3166-2)"," Philippines","PHILIPPINES","Republika ng Pilipinas"]
[612,"PCN","PN","(ISO 3166-2)"," Îles Pitcairn","PITCAIRN"]
[616,"POL","PL","(ISO 3166-2)"," Pologne","POLOGNE","Polska"]
[620,"PRT","PT","(ISO 3166-2)"," Portugal","PORTUGAL","Portugal"]
[624,"GNB","GW","(ISO 3166-2)"," Guinée-Bissau","GUINÉE-BISSAU","República da Guiné-Bissau"]
[626,"TLS","TL","(ISO 3166-2)"," Timor oriental","TIMOR-LESTE","Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e ; República Democrática de Timor-Leste"]
[630,"PRI","PR","(ISO 3166-2)"," Porto Rico","PORTO RICO","Estado Libre Asociado de Puerto Rico ; Commonwealth of Puerto Rico"]
[634,"QAT","QA","(ISO 3166-2)"," Qatar","QATAR","دولة قطر (Dawlat Qatar)"]
[638,"REU","RE","(ISO 3166-2)"," La Réunion","RÉUNION","La Réunion"]
[642,"ROU","RO","(ISO 3166-2)"," Roumanie","ROUMANIE","România"]
[643,"RUS","RU","(ISO 3166-2)"," Russie","RUSSIE, FÉDÉRATION DE","Российская Федерация -Rossiiskaïa Fédératsiya"]
[646,"RWA","RW","(ISO 3166-2)"," Rwanda","RWANDA","Repubulika y'u Rwanda ; République Rwandaise"]
[652,"BLM","BL","(ISO 3166-2)"," Saint-Barthélemy","SAINT-BARTHÉLEMY"]
[654,"SHN","SH","(ISO 3166-2)"," Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha","SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA","Saint Helena"]
[659,"KNA","KN","(ISO 3166-2)"," Saint-Christophe-et-Niévès","SAINT-KITTS-ET-NEVIS"]
[660,"AIA","AI","ISO 3166-2:AI"," Anguilla","ANGUILLA","Anguilla"]
[662,"LCA","LC","(ISO 3166-2)"," Sainte-Lucie","SAINTE-LUCIE","Commonwealth of Saint Lucia"]
[663,"MAF","MF","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)"]
[666,"SPM","PM","(ISO 3166-2)"," Saint-Pierre-et-Miquelon","SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON"]
[670,"VCT","VC","(ISO 3166-2)"," Saint-Vincent-et-les Grenadines","SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES","Saint Vincent and the Grenadines"]
[674,"SMR","SM","(ISO 3166-2)"," Saint-Marin","SAINT-MARIN","San Marino"]
[678,"STP","ST","(ISO 3166-2)"," Sao Tomé-et-Principe","SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE","República Democrática de São Tomé e Príncipe"]
[682,"SAU","SA","ISO 3166-2:SA"," Arabie saoudite","ARABIE SAOUDITE","المملكة العربية السعودية (Mamlakah al `Arabiyahas Su`udiyah)"]
[686,"SEN","SN","(ISO 3166-2)"," Sénégal","SÉNÉGAL","République du Sénégal"]
[688,"SRB","RS","(ISO 3166-2)"," Serbie","SERBIE","Република Србија ; Republika Srbija"]
[690,"SYC","SC","(ISO 3166-2)"," Seychelles","SEYCHELLES","Repiblik Sesel ; Republic of Seychelles ; République des Seychelles"]
[694,"SLE","SL","(ISO 3166-2)"," Sierra Leone","SIERRA LEONE","Sierra Leone"]
[702,"SGP","SG","(ISO 3166-2)"," Singapour","SINGAPOUR","Republic of Singapore (anglais), Republik Singapura (malais), Cingkappūrā Kudiyaracu (tamoul), Xīnjīapō Gònghégúo (chinois)"]
[703,"SVK","SK","(ISO 3166-2)"," Slovaquie","SLOVAQUIE","Slovenská republika (République slovaque)"]
[704,"VNM","VN","(ISO 3166-2)"," Viêt Nam","VIET NAM","Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; la République socialiste du Viet Nam"]
[705,"SVN","SI","(ISO 3166-2)"," Slovénie","SLOVÉNIE","Republika Slovenija (République de Slovénie)"]
[706,"SOM","SO","(ISO 3166-2)"," Somalie","SOMALIE","la République fédérale de Somalie ; Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ; جمهورية الصومال الفدرالية ; the Federal Republic of Somalia"]
[710,"ZAF","ZA","ISO 3166-2:ZA"," Afrique du Sud","AFRIQUE DU SUD","Republic of South Africa ; Republiek van Suid-Afrika ; IRiphabliki yaseMzantsi Afrika ; IRiphabliki yaseNingizimu Afrika ; IRiphabliki yeSewula Afrika ; (République d'Afrique du Sud)"]
[716,"ZWE","ZW","(ISO 3166-2)"," Zimbabwe","ZIMBABWE","Republic of Zimbabwe"]
[724,"ESP","ES","ISO 3166-2:ES"," Espagne","ESPAGNE","España"]
[728,"SSD","SS","(ISO 3166-2)"," Soudan du Sud","SOUDAN DU SUD","Republic of South Sudan"]
[729,"SDN","SD","(ISO 3166-2)"," Soudan","SOUDAN","Jumhuriyat al-Sudan ; جمهورية السودان"]
[732,"ESH","EH","(ISO 3166-2)"," République arabe sahraouie démocratique","SAHARA OCCIDENTAL"]
[740,"SUR","SR","(ISO 3166-2)"," Suriname","SURINAME","Republiek Suriname"]
[744,"SJM","SJ","(ISO 3166-2)"," Svalbard et ile Jan Mayen","SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN","Svalbard og Jan Mayen"]
[748,"SWZ","SZ","(ISO 3166-2)"," Swaziland","SWAZILAND","Umbuso we Swatini ; Kingdom of Swaziland"]
[752,"SWE","SE","(ISO 3166-2)"," Suède","SUÈDE","Sverige"]
[756,"CHE","CH","(ISO 3166-2)"," Suisse","SUISSE","Confœderatio Helvetica ; Schweizerische Eidgenossenschaft ; Confédération suisse ; Confederazione Svizzera ; Confederaziun svizra ;"]
[760,"SYR","SY","(ISO 3166-2)"," Syrie","SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE","الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (Al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah as-Sūriyyah)"]
[762,"TJK","TJ","(ISO 3166-2)"," Tadjikistan","TADJIKISTAN","Ҷумҳурии Тоҷикистон (Jumhurii Tojikiston) ; Респу́блика Таджикиста́н (Respúblika Tadshikistán)"]
[764,"THA","TH","(ISO 3166-2)"," Thaïlande","THAÏLANDE","ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)"]
[768,"TGO","TG","(ISO 3166-2)"," Togo","TOGO","République togolaise"]
[772,"TKL","TK","(ISO 3166-2)"," Tokelau","TOKELAU","Tokelau"]
[776,"TON","TO","(ISO 3166-2)"," Tonga","TONGA","Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga ; Kingdom of Tonga"]
[780,"TTO","TT","(ISO 3166-2)"," Trinité-et-Tobago","TRINITÉ-ET-TOBAGO","Republic of Trinidad and Tobago"]
[784,"ARE","AE","ISO 3166-2:AE"," Émirats arabes unis","ÉMIRATS ARABES UNIS","دولة الإمارات العربيّة المتّحدة (al-ʾImārāt al-ʿArabiyyat al-Muttaḥida)"]
[788,"TUN","TN","(ISO 3166-2)"," Tunisie","TUNISIE","الجمهورية التونسية (al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya)"]
[792,"TUR","TR","(ISO 3166-2)"," Turquie","TURQUIE","Türkiye Cumhuriyeti"]
[795,"TKM","TM","(ISO 3166-2)"," Turkménistan","TURKMÉNISTAN","Türkmenistan Respublikasy ; Республика Туркменистан (Respublika Turkmenistan)"]
[796,"TCA","TC","(ISO 3166-2)"," Îles Turks-et-Caïcos","TURKS ET CAÏQUES, ÎLES","Turks-and-Caicos"]
[798,"TUV","TV","(ISO 3166-2)"," Tuvalu","TUVALU","Tuvalu ; State of Tuvalu"]
[800,"UGA","UG","(ISO 3166-2)"," Ouganda","OUGANDA","Republic of Uganda ; Jamhuri ya Uganda"]
[804,"UKR","UA","(ISO 3166-2)"," Ukraine","UKRAINE","Украïна (Ukraïna)"]
[807,"MKD","MK","(ISO 3166-2)"," République de Macédoine (pays)","MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE","Република Македонија"]
[818,"EGY","EG","ISO 3166-2:EG"," Égypte","ÉGYPTE","جمهوريّة مصر العربيّة,"]
[null,null,null,null,null,null,"Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah,"]
[null,null,null,null,null,null,"(République arabe d’Égypte)"]
[826,"GBR","GB","(ISO 3166-2)"," Royaume-Uni","ROYAUME-UNI","United Kingdom"]
[831,"GGY","GG","(ISO 3166-2)"," Guernesey","GUERNESEY","Guernsey"]
[832,"JEY","JE","(ISO 3166-2)"," Jersey","JERSEY","Bailiwick of Jersey, Bailliage de Jersey"]
[833,"IMN","IM","(ISO 3166-2)"," Île de Man","ÎLE DE MAN","Isle of Man"]
[834,"TZA","TZ","(ISO 3166-2)"," Tanzanie","TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE","United Republic of Tanzania ; Jamhuri ya Muungano wa Tanzania"]
[840,"USA","US","ISO 3166-2:US"," États-Unis","ÉTATS-UNIS","United States of America (USA) ; (États-Unis d'Amérique)"]
[850,"VIR","VI","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges des États-Unis","ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS","US Virgin Islands"]
[854,"BFA","BF","ISO 3166-2:BF"," Burkina Faso","BURKINA FASO","Burkina Faso"]
[858,"URY","UY","(ISO 3166-2)"," Uruguay","URUGUAY","República Oriental del Uruguay"]
[860,"UZB","UZ","(ISO 3166-2)"," Ouzbékistan","OUZBÉKISTAN","O'zbekiston Respublikasi"]
[862,"VEN","VE","(ISO 3166-2)"," Venezuela","VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU","República Bolivariana de Venezuela"]
[876,"WLF","WF","(ISO 3166-2)"," Wallis-et-Futuna","WALLIS-ET-FUTUNA","Wallis-et-Futuna"]
[882,"WSM","WS","(ISO 3166-2)"," Samoa","SAMOA","Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa ; Independent State of Samoa"]
[887,"YEM","YE","(ISO 3166-2)"," Yémen","YÉMEN","ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية"]
[894,"ZMB","ZM","(ISO 3166-2)"," Zambie","ZAMBIE","Republic of Zambia"]

{"sheet":"Grandeurs","index":6,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Grandeur de base","Symbole de la dimension"]
["longueur","L"]
["masse","M"]
["temps","T"]
["courant électrique","I"]
["température thermodynamique","Θ"]
["quantité de matière","N"]
["intensité lumineuse","J"]