{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Accueil","Modèle d'objet","Bloc-baie à frappe 2 vantaux","1 vantail fixe","1 vantail à frappe","Propriétés POBIM","Pays d'usage","Grandeurs"],"not_rendered":{"charts":0,"images":250,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Accueil","index":0,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,null,null,"Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau modèle d'objet générique"]

{"sheet":"Modèle d'objet","index":1,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
[]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]

{"sheet":"Bloc-baie à frappe 2 vantaux","index":2,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{18F360BE-80FE-483C-A249-539B46C2A9EE}","NF DTU 36.5\r\nNF EN 14 351-1+A2\n","2018-09-05T14:28:47","Bloc-baie à frappe 2 vantaux",null,"Bloc-baie à frappe 2 vantaux","to be defined",null,"FR","2018-09-28"]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{E6EBDB5A-E3A9-4159-BA49-C768962460C5}","Epaisseur de la menuiserie(dimension utile)"]
["{AB74069C-1A88-45EE-B0C8-2A879470BDD5}","Largeur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F6BC09B4-4620-41BE-9D77-696093E5490D}","Hauteur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F490A655-D98A-4DD1-B94B-2FE0078ED5AC}","Coefficient de transmission thermique surfacique Uw des parois vitrées sans protection"]
["{7D028910-C7FF-423C-A55D-F727DCF69E67}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / global / condition aux limites C"]
["{9D799C59-33C0-4C1C-BFB6-73162E12D0DD}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 1 / condition C"]
["{B8B65943-2161-409A-8A56-28976A38CD35}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection/ composante 2/ condition C"]
["{475B4A82-875C-4FB3-921E-4C347DB16BD7}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 3 / condition C"]
["{907B2B9E-B1FF-4BBC-9856-F6DAB612ED96}","Facteur de transmission lumineuse / paroi vitrée sans protection mobile"]
["{225887CD-C439-450B-BFCC-29E3A51806C7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré"]
["{731776B7-A9C3-437D-BED1-1ADA12373D39}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission"]
["{BD3E2AF0-BFCA-419B-BB6F-451935B074A7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission"]
["{C76B88C8-119C-4E9A-AF0B-BA32DF3A19A4}","Classement d'étanchéité à l'eau - Méthode d'arrosage"]
["{BD541F3E-F838-4445-B570-BB7C3E0DD7F0}","Classement d'étanchéité à l'eau - classe technique de conformité"]
["{6760E9F9-6791-406D-9A91-8A0506ECC757}","Classement de résistance au vent - classe technique de conformité"]
["{0ECD5993-6B7C-4C76-AC8B-5F57B3F4E53F}","Classement de résistance au vent - Flèche du cadre"]
["{29AEC2AF-AC59-484A-B3A8-F4BF9EF860E9}","Classement de perméabilité à l'air - classe technique de conformité"]
["{CEF3BE18-8530-4A32-8974-0066C324B74C}","Nombre de vantaux"]
["{59A76286-D5F6-4E93-9E00-BD860AA74F22}","Type d'ouverture"]
["{1B763E3C-CFFB-4254-8A36-D3EC8EF1D9F2}","Sens d'ouverture "]
["{052E4FF2-0CE0-49AC-9C6C-9EAB02AA247D}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté intérieur"]
["{E6F11EA9-B994-48B0-A050-F53BF87A72D1}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté extérieur"]
["{7B6805DB-17FB-4385-BD2C-AC38A634F518}","Composition du remplissage"]
["{6C25C812-5FE1-49B0-923F-BDE963E5A129}","Composition du vitrage"]
["{0891987E-7C7E-4830-AB55-686BB82F3829}","Aspect du vitrage "]
["{6CC0B9A7-E12B-4099-BD5D-DC21F9A6E356}","Présence de fermeture intégrée"]
["{BF8AA4E4-5CD5-4721-921D-472A08E54461}","existence d'une déclaration environnementale"]
["{F59A184D-E68A-47E7-8676-D3527AD76B04}","type de déclaration environnementale"]

{"sheet":"1 vantail fixe","index":3,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{BFBEDCF3-9740-41E5-BA63-12B58D0990F9}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\n","2018-09-05T12:58:23","Fenêtre extérieure 1 vantail fixe","Fenêtre extérieure 1 vantail fixe","Picture window","Picture window",null,"FR","2018-09-28"]
["1 vantail à frappe"]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{E6EBDB5A-E3A9-4159-BA49-C768962460C5}","Epaisseur de la menuiserie(dimension utile)"]
["{AB74069C-1A88-45EE-B0C8-2A879470BDD5}","Largeur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F6BC09B4-4620-41BE-9D77-696093E5490D}","Hauteur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F490A655-D98A-4DD1-B94B-2FE0078ED5AC}","Coefficient de transmission thermique surfacique Uw des parois vitrées sans protection"]
["{7D028910-C7FF-423C-A55D-F727DCF69E67}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / global / condition aux limites C"]
["{9D799C59-33C0-4C1C-BFB6-73162E12D0DD}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 1 / condition C"]
["{B8B65943-2161-409A-8A56-28976A38CD35}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection/ composante 2/ condition C"]
["{475B4A82-875C-4FB3-921E-4C347DB16BD7}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 3 / condition C"]
["{907B2B9E-B1FF-4BBC-9856-F6DAB612ED96}","Facteur de transmission lumineuse / paroi vitrée sans protection mobile"]
["{225887CD-C439-450B-BFCC-29E3A51806C7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré"]
["{731776B7-A9C3-437D-BED1-1ADA12373D39}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission"]
["{BD3E2AF0-BFCA-419B-BB6F-451935B074A7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission"]
["{C76B88C8-119C-4E9A-AF0B-BA32DF3A19A4}","Classement d'étanchéité à l'eau - Méthode d'arrosage"]
["{BD541F3E-F838-4445-B570-BB7C3E0DD7F0}","Classement d'étanchéité à l'eau - classe technique de conformité"]
["{6760E9F9-6791-406D-9A91-8A0506ECC757}","Classement de résistance au vent - classe technique de conformité"]
["{0ECD5993-6B7C-4C76-AC8B-5F57B3F4E53F}","Classement de résistance au vent - Flèche du cadre"]
["{29AEC2AF-AC59-484A-B3A8-F4BF9EF860E9}","Classement de perméabilité à l'air - classe technique de conformité"]
["{CEF3BE18-8530-4A32-8974-0066C324B74C}","Nombre de vantaux"]
["{59A76286-D5F6-4E93-9E00-BD860AA74F22}","Type d'ouverture"]
["{1B763E3C-CFFB-4254-8A36-D3EC8EF1D9F2}","Sens d'ouverture "]
["{052E4FF2-0CE0-49AC-9C6C-9EAB02AA247D}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté intérieur"]
["{E6F11EA9-B994-48B0-A050-F53BF87A72D1}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté extérieur"]
["{7B6805DB-17FB-4385-BD2C-AC38A634F518}","Composition du remplissage"]
["{6C25C812-5FE1-49B0-923F-BDE963E5A129}","Composition du vitrage"]
["{0891987E-7C7E-4830-AB55-686BB82F3829}","Aspect du vitrage "]
["{6CC0B9A7-E12B-4099-BD5D-DC21F9A6E356}","Présence de fermeture intégrée"]
["{BF8AA4E4-5CD5-4721-921D-472A08E54461}","existence d'une déclaration environnementale"]
["{F59A184D-E68A-47E7-8676-D3527AD76B04}","type de déclaration environnementale"]

{"sheet":"1 vantail à frappe","index":4,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Représentation visuelle","Pays d'usage","Date de validation"]
["{485CA94A-2F8A-40DD-839B-A7C697821A68}","NF DTU 36.5\r\nNF EN 14 351-1+A2\n","2018-09-05T11:50:23","Fenêtre extérieure à frappe 1 vantail","Fenêtre extérieure à frappe 1 vantail","1 casement windows","1 casement windows",null,"FR","2018-09-28"]
[]
["Propriétés associées"]
["Id","Nom dans la langue du créateur"]
["{E6EBDB5A-E3A9-4159-BA49-C768962460C5}","Epaisseur de la menuiserie(dimension utile)"]
["{AB74069C-1A88-45EE-B0C8-2A879470BDD5}","Largeur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F6BC09B4-4620-41BE-9D77-696093E5490D}","Hauteur de la menuiserie (dimension utile)"]
["{F490A655-D98A-4DD1-B94B-2FE0078ED5AC}","Coefficient de transmission thermique surfacique Uw des parois vitrées sans protection"]
["{7D028910-C7FF-423C-A55D-F727DCF69E67}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / global / condition aux limites C"]
["{9D799C59-33C0-4C1C-BFB6-73162E12D0DD}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 1 / condition C"]
["{B8B65943-2161-409A-8A56-28976A38CD35}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection/ composante 2/ condition C"]
["{475B4A82-875C-4FB3-921E-4C347DB16BD7}","Facteur solaire pour les parois vitrées sans protection / composante 3 / condition C"]
["{907B2B9E-B1FF-4BBC-9856-F6DAB612ED96}","Facteur de transmission lumineuse / paroi vitrée sans protection mobile"]
["{225887CD-C439-450B-BFCC-29E3A51806C7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré"]
["{731776B7-A9C3-437D-BED1-1ADA12373D39}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit rose à l'émission"]
["{BD3E2AF0-BFCA-419B-BB6F-451935B074A7}","indice d'affaiblissement acoustique pondéré A pour un bruit de trafic urbain à l'émission"]
["{C76B88C8-119C-4E9A-AF0B-BA32DF3A19A4}","Classement d'étanchéité à l'eau - Méthode d'arrosage"]
["{BD541F3E-F838-4445-B570-BB7C3E0DD7F0}","Classement d'étanchéité à l'eau - classe technique de conformité"]
["{6760E9F9-6791-406D-9A91-8A0506ECC757}","Classement de résistance au vent - classe technique de conformité"]
["{0ECD5993-6B7C-4C76-AC8B-5F57B3F4E53F}","Classement de résistance au vent - Flèche du cadre"]
["{29AEC2AF-AC59-484A-B3A8-F4BF9EF860E9}","Classement de perméabilité à l'air - classe technique de conformité"]
["{CEF3BE18-8530-4A32-8974-0066C324B74C}","Nombre de vantaux"]
["{59A76286-D5F6-4E93-9E00-BD860AA74F22}","Type d'ouverture"]
["{1B763E3C-CFFB-4254-8A36-D3EC8EF1D9F2}","Sens d'ouverture "]
["{052E4FF2-0CE0-49AC-9C6C-9EAB02AA247D}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté intérieur"]
["{E6F11EA9-B994-48B0-A050-F53BF87A72D1}","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté extérieur"]
["{7B6805DB-17FB-4385-BD2C-AC38A634F518}","Composition du remplissage"]
["{6C25C812-5FE1-49B0-923F-BDE963E5A129}","Composition du vitrage"]
["{0891987E-7C7E-4830-AB55-686BB82F3829}","Aspect du vitrage "]
["{6CC0B9A7-E12B-4099-BD5D-DC21F9A6E356}","Présence de fermeture intégrée"]
["{BF8AA4E4-5CD5-4721-921D-472A08E54461}","existence d'une déclaration environnementale"]
["{F59A184D-E68A-47E7-8676-D3527AD76B04}","type de déclaration environnementale"]

{"sheet":"Propriétés POBIM","index":5,"n_rows":86,"n_cols":19,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant unique","Documents de référence","Date de création","Symbole","Nom dans la langue du créateur","Définition dans la langue du créateur","Nom en anglais international","Définition en anglais international","Type","Cardinalité","Grandeur","Enumération des valeurs possibles dans la langue du créateur","Expression de la grandeur","Représentation visuelle","Pays d'usage","Valeurs bornes","Format","Relations entre propriétés","Date de validation"]
["{E40CDB2E-3DD3-486B-A57C-4C42B0CE74A2}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:24",null,"Epaisseur de la menuiserie(dimension utile)","Dimension du dormant perpendiculaire au plan de pose hors aile de recouvrement. Cette dimension peut être égale, inférieure ou supérieure à la dimension hors tout. (Pour menuiserie extérieure bloc-baie : épaisseur utile = épaisseur utile de la menuiserie)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{EEBE8D32-6326-4CC6-95F0-9CFA972D941A}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:28",null,"Largeur de la menuiserie (dimension utile)","Dimension de base en pose (=cote tableau fini)  cotée suivant x ou y dans le plan de pose. Cette dimension peut être égale, inférieure ou supérieur à la dimension hors tout.\n(Pour menuiserie extérieure bloc-baie : largeur utile = largeur utile de la menuiserie)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{C182E3CB-BA36-42A9-A598-C12570D0C570}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:29",null,"Hauteur de la menuiserie (dimension utile)","Dimension de base en pose (=cote tableau fini)  cotée suivant z, dans le plan de pose. \n(Pour menuiserie extérieure bloc-baie : hauteur utile = hauteur utile de la menuiserie)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F9681C7A-E3EF-4B85-99B1-7E60855D9EAC}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:30",null,"Epaisseur de la menuiserie (dimension hors tout)","Dimension réelle cotée suivant x ou y perpendiculaire au plan de pose. \n(Pour menuiserie extérieure bloc-baie : épaisseur hors tout coffre compris.)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{076192E6-0178-41FF-800C-A0A896E38105}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:31",null,"Largeur de la menuiserie (dimension hors tout)","Dimension réelle cotée suivant x ou y dans le plan de pose. ","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{48A83BA0-9F87-4CCC-A8CB-8FB0FEAA95E5}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2\nNF EN 14351-2","2018-05-16T12:00:32",null,"Hauteur (dimension hors tout)","Dimension réelle cotée suivant z dans le plan de pose. (Pour menuiserie extérieure, inclut la hauteur de coffre de volet roulant si installé en usine.)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F54530EC-B86C-43BA-9146-1F6B28180734}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:32",null,"Profondeur de la menuiserie (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement (dont entretien et éventuellement remplacement) cotée suivant x perpendiculaire au plan de pose. \nPour menuiserie extérieure : Ouverture/fermeture jusqu'à 90°.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6FB0A596-ED6B-4915-A824-2099E867D0BA}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:33",null,"Largeur de la menuiserie (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement (dont entretien et éventuellement remplacement) cotée suivant y perpendiculaire au plan de pose. \nPour menuiserie extérieure : Ouverture/fermeture jusqu'à 90°.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{99863448-EB9C-482F-A5B4-15040622057A}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:34",null,"Hauteur de la menuiserie (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement (dont entretien et éventuellement remplacement) cotée suivant z perpendiculaire au plan de pose. \nPour menuiserie extérieure : Ouverture/fermeture jusqu'à 90°.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{D99CE249-425E-4B9B-8194-9EDBA066A5CB}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:34",null,"Profondeur de la menuiserie (facing)","Dimension horizontale perpendiculaire à la face vue du produit stockée ou du produit conditionné (emballage individuel) stockée suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{3C231821-58AC-4D0D-B68D-32CF82432D22}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:35",null,"Hauteur de la menuiserie (facing)","Dimension verticale face vue du produit stocké ou du produit conditionné (emballage individuel) stockée suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{EBD6E8FA-6D98-4215-AC74-61715596E4D2}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:35",null,"Largeur de la menuiserie (facing)","Dimension horizontale face vue du produit stockée ou du produit conditionné (emballage individuel) stockée suivant indication préférentielle du fabricant","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{09EE3709-D1D7-4E77-9E8A-595D9A605036}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:36",null,"Epaisseur du bloc baie (dimension hors tout)","Dimension réelle cotée suivant x ou y perpendiculaire au plan de pose, coffre compris.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{40E76C8B-0299-4956-9273-A43F79EE0C98}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:37",null,"Hauteur du bloc baie (dimension hors tout)","Dimension réelle cotée suivant z dans le plan de pose, inclut la hauteur de coffre de volet roulant.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{E6DF30D6-71F8-4645-BAAE-34A0DE5E4BCB}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:37",null,"Epaisseur coffre de fermeture/occultation (dimension utile)","Dimension de base du coffre  cotée suivant x perpendiculaire au plan de pose. Cette dimension peut être égale, inférieure ou supérieure à la dimension hors tout. Exemples : ","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{993FF126-F8AC-4A64-875C-B4632370F829}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:38",null,"Largeur coffre de fermeture/occultation (dimension utile)","Dimension de base du coffre  cotée suivant  y dans le plan de pose. Cette dimension peut être égale, inférieure ou supérieur à la dimension hors tout. Exemples :","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{2051EB8E-7928-471D-BF4D-5804ED16340A}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:38",null,"Hauteur coffre de fermeture/occultation (dimension utile)","Dimension de base du coffre  cotée suivant z, dans le plan de pose. ","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{CF0774EB-8AA6-4053-BCD8-F4BBAC44D878}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:39",null,"Epaisseur coffre de fermeture/occultation   dimension hors tout)","Dimension réelle du coffre hors tout cotée suivant x ou y perpendiculaire au plan de pose.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{08A5FE00-299B-4D6F-908B-1038BFD0E7D5}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:39",null,"Largeur coffre de fermeture/occultation (dimension hors tout)","Dimension réelle du coffre cotée suivant y dans le plan de pose. ","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{AA3B1770-528B-416B-A82C-084712F76738}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:40",null,"Hauteur coffre de fermeture/occultation (dimension hors tout)","Dimension réelle du coffre  cotée suivant z dans le plan de pose. Inclut la hauteur de coffre de volet roulant si installé en usine.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{FF64DA23-0DDC-4BB2-87F8-2EA5118031C0}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:40",null,"Epaisseur coffre de fermeture/occultation (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement du coffre (dont éventuellement remplacement, inclut ouverture de la trappe de visite ou autre) cotée suivant x perpendiculaire au plan de pose. ","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{893BD765-972A-4128-8A6A-B35092CE698E}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:41",null,"Largeur coffre de fermeture/occultation  (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement du coffre (dont éventuellement remplacement) cotée suivant y dans le plan de pose.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{07775715-0292-4FB2-8EF6-4FE7A52FAC97}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:42",null,"Hauteur coffre de fermeture/occultation (dimension fonctionnelle)","Dimension nécessaire au fonctionnement du coffre (dont éventuellement remplacement) cotée suivant z dans le plan de pose.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F591ED1E-B26B-48DA-A557-FEC0C714E148}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:42",null,"Hauteur de passage utile","hauteur de clair dormant","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6C5EEAAE-CE02-4A8C-8FE4-F974D0AC0622}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:43",null,"Largeur de passage dormant","largeur de passage utile maximale, sans les vantaux, égale au mininum du clair coulisses et clair dormant, si bloc baie.","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{C529D216-7359-43CB-907E-C6A2B40D8927}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:43",null,"Largeur de passage utile","largeur de passage minimale, poignée non comprise, vantail principal ouvert à 90°","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{A34E1C5E-FD37-4295-8832-DBA9BC4A934C}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:44",null,"Hauteur de traverse basse dormant","Hauteur de traverse basse dormant","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{2ED845A2-13FB-4871-BB05-AE33F78BA580}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:44",null,"Hauteur maximale d'encastrement de la traverse basse","cote maximale d'encastrement suivant z avec comme référence le niveau bas dormant hors tout menuiserie (voir schéma)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{579C690B-872A-407D-AB8A-FC496A5A0436}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:45",null,"Hauteur de poignée (par rapport dos de dormant de la traverse basse)","Distance entre le carré de la poignée et le dos de dormant de la traverse basse","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{3466B691-A4F4-4AA7-9945-B1F5C134DF3D}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:46",null,"Saillie intérieure de la poignée par rapport à l'ouvrant","plus grande distance entre le parement intérieur de l'ouvrant et la poignée, perpendiculaire au plan de pose","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{B55CD03F-6631-4E33-9676-A43DBB42A76E}","NF DTU 36.5\nNF DTU 36.2","2018-05-16T12:00:46",null,"Saillie extérieure de la poignée par rapport à l'ouvrant","plus grande distance entre le parement extérieur de l'ouvrant et la poignée, perpendiculaire au plan de pose","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{3CB9FF51-F5FE-427F-BAB3-4EE054017A60}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:46",null,"Saillie intérieure du coffre de volet roulant par rapport au dormant","plus grande distance entre le parement intérieur du dormant et le parement intérieur du coffre, perpendiculaire au plan de pose","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{EF0A4823-8286-4853-829C-9EB8EB8BC66B}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:00:47",null,"Saillie extérieure du coffre de volet roulant par rapport au dormant","plus grande distance entre le parement extérieur du dormant et le parement extérieur du coffre, perpendiculaire au plan de pose","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{C76B88C8-119C-4E9A-AF0B-BA32DF3A19A4}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:08",null,"Classement d'étanchéité à l'eau - Méthode d'arrosage","Classement d'étanchéité à l'eau, Méthode d'arrosage - A = non protégé; B = protégé","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","A\nB",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{BD541F3E-F838-4445-B570-BB7C3E0DD7F0}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:08",null,"Classement d'étanchéité à l'eau - classe technique de conformité","Classement d'étanchéité à l'eau - classe technique de conformité de 1 à 9 pour non protégé\n ou E + pression d'essai si supérieur à 9;\n de 1 à 7 pour protégé \n(si case vide = npd)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6760E9F9-6791-406D-9A91-8A0506ECC757}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:09",null,"Classement de résistance au vent - classe technique de conformité","Classement de résistance au vent - de 1 à 4 pour fenêtres\n1 à 5 ou E + pression d'essai pour portes extérieures \nou npd (si case vide = npd)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{0ECD5993-6B7C-4C76-AC8B-5F57B3F4E53F}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:10",null,"Classement de résistance au vent - Flèche du cadre","Classement de résistance au vent - flèche du cadre - classe de flèche du cadre: A, B ou C ou npd (si case vide = npd)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\nA\nB\nC",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{29AEC2AF-AC59-484A-B3A8-F4BF9EF860E9}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:10",null,"Classement de perméabilité à l'air - classe technique de conformité","Classement de perméabilité à l'air - classe technique de conformité - bde 1 à 4 ou npd (si case vide = npd)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\n1\n2\n3\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{B0EB6090-D248-4581-8EB5-13789AD404DD}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2","2018-05-16T12:01:11",null,"Classement de résistance à la charge de neige et à la charge permanente (pour fenêtres de toit uniquement)","Classement de résistance à la charge de neige et à la charge permanente  - information déclarée sur la nature du remplissage (par ex: nature et épaisseur)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{824D3961-0DCA-4DA0-B0E3-25C4B67A45BC}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:11",null,"Classement de résistance au choc - classe technique de conformité (pour portes vitrées avec risques de blessures et fenêtres de toit uniquement)","Classement de résistance au choc - classe technique de conformité - hauteur de chute en mm","to be defined","to be defined","integer-type",1,"longueur",null,"mm",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{80FF75B3-4C8C-48D9-8191-1BF29CA02D28}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:12",null,"Aptitude au déblocage (portes verrouillées sur issues de secours uniquement)","Aptitude au déblocage (portes verrouillées sur issues de secours uniquement)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{87BF2692-1BB3-4ED7-BC60-B393386B1391}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:13",null,"Classement d'effort de manœuvre - classe technique de conformité","Classement d'effort de manœuvre - classe technique de conformité - 1 à 2 ou npd pour fenêtres; 1 à 4 ou npd pour portes extérieures","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\n1\n2\n3\n4",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F95A853E-C434-4C13-ABF0-EC57FE4BEDC3}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:13",null,"Classement en Ouverture/fermeture répétée","Classement en Ouverture/fermeture répétée exprimé en nombre de cycles : npd; 5000; 10 000; 20 000; 50 000; 100 000; 200 000; 500 000; 1 000 000","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\n5000\n10000\n20000\n50000\n100000\n200000\n500000\n1000000",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{9BF4E595-A9EC-4821-88C3-40188B199C07}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-05-16T12:01:13",null,"Classement au comportement en climat différentiel","Classement au comportement en climat différentiel - déformation admise en fonction du climat d'essai \"x\" (x = C, D ou E) : npd, 1(x), 2(x), 3(x)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\n1C\n2C\n3C\n1D\n2D\n3D\n1E\n2E\n3E",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{BCA74AA8-4D8D-4E62-AE66-41B3F30AD49A}","NF DTU 36.5\nNF EN 14 351-1+A2\nprEN 14351-2","2018-07-26T14:35:23",null,"Classement de résistance à l'effraction - classe technique de conformité","Classement de résistance à l'effraction - classe technique de conformité - de CR1 à CR6 ou npd","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","npd\nCR1\nCR2\nCR3\nCR4\nCR5\nCR6",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{59D0AF7D-DAEF-40B9-882C-B17D425545CD}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Forme","Forme géométrique de la menuiserie dans son plan (rectangulaire, cintrée, trapézoidale, autre).","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","rectangulaire\ncintrée\ntrapézoidale\nautre",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{CEF3BE18-8530-4A32-8974-0066C324B74C}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Nombre de vantaux","nombre de parties mobiles (ouvrants) dans la menuiserie","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{02B0761E-24F3-417F-B2D5-A1C20CC804F3}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:22",null,"Nombre de fixes","nombre de parties immobiles (dont allèges, impostes) dans la menuiserie","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{59A76286-D5F6-4E93-9E00-BD860AA74F22}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Type d'ouverture","type d'ouverture de la menuiserie","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{1B763E3C-CFFB-4254-8A36-D3EC8EF1D9F2}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Sens d'ouverture ","sens d'ouverture du vantail principal vu de l'intérieur","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","droit\ngauche\nhaut\nbas\nautre",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{24BCD75B-4DE2-4078-A78F-09F3A22F1C4B}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Présence d'une partie assurant la sécurité des personnes","Présence d'un dispositif intégré à la menuiserie assurant la sécurité des personnes","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","oui\nnon",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{E68E16A1-56F9-4285-B0D9-4F12617DC28B}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"type de première ouverture (pour OB uniquement)","type de première ouverture vu de l'intérieur pour les oscillo-battants, française par défaut.","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{1969C36A-416D-4DCF-88BE-51F65B47B00B}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"pourcentage d'ouverture","pourcentage d'ouverture (surface d'ouverture maximale/ surface totale de la menuiseriex100) - valeur prise en compte pour RT 2012 et pour calcul de désenfumage naturel (valeur par défaut de la RT si non saisi manuellement)","to be defined","to be defined","integer-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR","({(0,100)},nul)",null,null,"2018-09-28"]
["{A0393B13-2F0F-429B-A1CF-62CA1DA6266A}","NF DTU 36.5\nNF P23-305:2014","2018-05-16T12:01:21",null,"Matériau de l'encadrement extérieur (si bois : essence)","Matériau de l'encadrement extérieur (si bois : essence)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{BB59A1C5-4956-47CE-AAC9-EF8439F618AB}","NF DTU 36.5\nNF P23-305:2014","2018-05-16T12:01:21",null,"Matériau de l'encadrement intérieur (si bois : essence)","Matériau de l'encadrement intérieur (si bois : essence)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{C0744801-1FD5-42A8-9739-39621AC4A2DA}","NF DTU 36.5\nNF P23-305:2014","2018-05-16T12:01:21",null,"Compatibilité classe d'emploi des éléments en bois","Compatibilité avec la classe d'emploi requise pour les éléments en bois","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","2\n3.1\n3.2",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{7B6805DB-17FB-4385-BD2C-AC38A634F518}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Composition du remplissage","Description du remplissage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6C25C812-5FE1-49B0-923F-BDE963E5A129}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Composition du vitrage","Description du vitrage","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{0891987E-7C7E-4830-AB55-686BB82F3829}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Aspect du vitrage ","Aspect du vitrage (clair, imprimé, diffusant)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","clair\nimprimé\ndiffusant",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6CC0B9A7-E12B-4099-BD5D-DC21F9A6E356}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Présence de fermeture intégrée","Présence ou non d'une fermeture intégrée en usine. (Renseigner la propriéré Uws si oui)","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","oui\nnon",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{AA655582-7407-4596-95DA-DBA0E3B87F7A}","NF DTU 36.5","2018-05-16T12:01:21",null,"Présence de protection solaire intégrée","Présence ou non d'une protection solaire intégrée en usine","to be defined","to be defined","boolean-type",1,"sans grandeur","oui\nnon",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6CA850D0-1DAB-4C12-B952-D733D9EA1FDA}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:15",null,"Marquage volontaire qualité","Marquage volontaire qualité","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{5890AAED-F5C2-4764-9EC0-8AE2C94A5CB0}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:16",null,"Marquage volontaire qualité environnementale","Marquage volontaire qualité environnementale","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{BED1482F-F77E-4A4A-B30E-3AE274DFF42D}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:17",null,"Marquage volontaire origine produit","Marquage volontaire origine produit","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{05381351-8237-4046-BF54-5AF28DEEE965}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:19",null,"Marquage volontaire sécurité","Marquage volontaire sécurité","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{EEFCE985-337E-4018-92D1-3FD522C2568B}","Règles Th-Bât:2017","2018-05-16T12:00:47",null,"Transmission thermique verticale (Uw pour fenêtre verticale, Uw vertical pour fenêtre de toit, Ud pour porte)","Transmission thermique verticale (Uw pour fenêtre verticale, Uw vertical pour fenêtre de toit, Ud pour porte)","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m².K)",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{2018FEB6-131D-48DA-A186-7885CF6FDDCA}","Règles Th-Bât:2017","2018-05-16T12:00:48",null,"Transmission thermique horizontale (pour fenêtres de toit uniquement: Uw horizontal, Ud pour porte)","Transmission thermique horizontale (pour fenêtres de toit uniquement: Uw horizontal, Ud pour porte)","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m².K)",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{4D2D75C6-705C-4C6B-AD1F-4753E078A6FD}","Règles Th-Bât:2017","2018-05-16T12:00:49",null,"Transmission thermique verticale avec fermeture (Uws pour fenêtre verticale, Uws vertical pour fenêtre de toit, Uds pour porte)","Transmission thermique verticale avec fermeture (Uws pour fenêtre verticale, Uws vertical pour fenêtre de toit, Uds pour porte) - à renseigner si fermeture intégrée en usine","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m².K)",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{E7307B18-F1FC-4772-B63E-DAA85F5CF209}","Règles Th-Bât:2017","2018-05-16T12:00:49",null,"Transmission thermique horizontale avec fermeture (pour fenêtre de toit uniquement)","Transmission thermique horizontale avec fermeture (pour fenêtre de toit uniquement) - à renseigner si fermeture intégrée en usine","to be defined","to be defined","real-type",1,"conductivité thermique",null,"W/(m².K)",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F4CA98D1-57D7-46E4-8549-93DEC9DDE513}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Classement du système de finitions selon NF EN 927-2","Classement du système de finitions selon NF EN 927-2 - Pour les finitions extérieures bois","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{052E4FF2-0CE0-49AC-9C6C-9EAB02AA247D}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté intérieur","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté intérieur","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{E6F11EA9-B994-48B0-A050-F53BF87A72D1}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté extérieur","Teinte / Couleur du système de finition de l'encadrement coté extérieur","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{D8D62AC0-DD3E-40F5-AD25-C76C5A8EC967}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Opacité du système de finition","Pouvoir masquant du système de finition (transparent, semi-transparent, opaque)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","transparent\nsemi-transparent\nopaque",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{27DB4B7D-CFE0-4C93-AD38-FC2E4CB187D1}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Brillance du système de finition","Brillance du système de finition (Mat, Satiné, Brillant)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Mat\nSatiné\nBrillant",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{F12F4E1A-D956-489F-8301-88165EF88442}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Etat de surface du support","Etat de surface du support (Scié, raboté, brossé, poncé, …)","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{D8F9C622-3530-48E3-845F-EC2326068A55}","NF EN 927-2","2018-05-16T12:01:21",null,"Type de finition","Description du système de finition (Aucun, Huile, Vernis, Lasure, Peinture, Saturateur)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","Aucun\nHuile\nVernis\nLasure\nPeinture\nSaturateur\nAutre",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{714CC3B0-FFEE-40EC-AC1F-3F8BCE23AC14}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:02",null,"Module (débit des grilles de ventilation auto)","Module (débit des grilles de ventilation auto)","to be defined","to be defined","real-type",1,"débit",null,"m3/h",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{D0C33F5E-E023-4E20-B679-DDEB5C2583FB}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:03",null,"Module (plage de débit des grilles de ventilation)","Module (plage de débit des grilles de ventilation)","to be defined","to be defined","real-type",1,"débit",null,"m3/h",null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{76F0BAF8-D118-4295-BC4C-BF54C3F99572}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:03",null,"Type de grille (hygroréglable - autoréglable)","Type de grille (hygroréglable - autoréglable)","to be defined","to be defined","enumerated-type",1,"sans grandeur","hygroréglable\nautoréglable",null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{36622EF3-3795-4A1F-846C-FC355984FC16}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:14Z",null,"Marquage volontaire qualité","Marquage volontaire qualité - Nom de la marque ou du label","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{6780EE47-4FC1-4187-BD25-2E892F16B606}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:14Z",null,"Marquage volontaire qualité - Résistance au feu","Marquage volontaire qualité - Résistance au feu","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{86C480C2-41DA-4FD5-9C7F-ADDFEB451ED4}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:14Z",null,"Marquage volontaire qualité  - Performances thermiques et acoustique","Marquage volontaire qualité  - Performances thermiques et acoustique","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{05381351-8237-4046-BF54-5AF28DEEE965}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:19Z",null,"Marquage volontaire sécurité","Marquage volontaire sécurité","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{5890AAED-F5C2-4764-9EC0-8AE2C94A5CB0}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:16Z",null,"Marquage volontaire qualité environnementale","Marquage volontaire qualité environnementale","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]
["{BED1482F-F77E-4A4A-B30E-3AE274DFF42D}","GTTE Menuiserie ","2018-05-16T12:01:17Z",null,"Marquage volontaire origine produit","Marquage volontaire origine produit","to be defined","to be defined","character-type",1,"sans grandeur",null,null,null,"FR",null,null,null,"2018-09-28"]

{"sheet":"Pays d'usage","index":6,"n_rows":255,"n_cols":7,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,6,3,6],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[237,2,239,2],[237,3,239,3],[237,4,239,4],[237,5,239,5],[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5]]}
[]
[]
["Num.","alpha-3","alpha-2","Codes ISO","Nom français","Nom ISO du pays ou territoire","Nom dans la langue originale, en forme longue (traduction en français)"]
[null,null,null,"régions"]
[4,"AFG","AF","ISO 3166-2:AF"," Afghanistan","AFGHANISTAN","د افغانستان اسلامي دولتدولت اسلامی افغانستان (Da Afghanestan Islami Jomhouriyet) ; جمهوری اسلامی افغانستان (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān) ; (République islamique d'Afghanistan)"]
[8,"ALB","AL","ISO 3166-2:AL"," Albanie","ALBANIE","Shqipëri ; Republika e Shqipërisë ; (République d'Albanie)"]
[10,"ATA","AQ","ISO 3166-2:AQ"," Antarctique","ANTARCTIQUE","Traité sur l’Antarctique (entré en vigueur le 1er janvier 1961) ; The Antarctic Treaty ; Tratado Antárctico ; Договор об Антарктике"]
[12,"DZA","DZ","ISO 3166-2:DZ"," Algérie","ALGÉRIE","الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (République Algérienne Démocratique et Populaire)"]
[16,"ASM","AS","(ISO 3166-2)"," Samoa américaines","SAMOA AMÉRICAINES","Samoa"]
[20,"AND","AD","ISO 3166-2:AD"," Andorre","ANDORRE","Principat d’Andorra (Principauté d’Andorre)"]
[24,"AGO","AO","ISO 3166-2:AO"," Angola","ANGOLA","República de Angola"]
[28,"ATG","AG","ISO 3166-2:AG"," Antigua-et-Barbuda","ANTIGUA-ET-BARBUDA","Antigua and Barbadua"]
[31,"AZE","AZ","ISO 3166-2:AZ"," Azerbaïdjan","AZERBAÏDJAN","Azərbaycan Respublikası"]
[32,"ARG","AR","ISO 3166-2:AR"," Argentine","ARGENTINE","Argentina"]
[36,"AUS","AU","ISO 3166-2:AU"," Australie","AUSTRALIE","Australia"]
[40,"AUT","AT","ISO 3166-2:AT"," Autriche","AUTRICHE","Österreich"]
[44,"BHS","BS","ISO 3166-2:BS"," Bahamas","BAHAMAS","Commonwealth of the Bahamas"]
[48,"BHR","BH","ISO 3166-2:BH"," Bahreïn","BAHREÏN","مملكة البحرين (Mamlakat al-Bahrayn)"]
[50,"BGD","BD","ISO 3166-2:BD"," Bangladesh","BANGLADESH","গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Gônoprojatontri Bangladesh)"]
[51,"ARM","AM","ISO 3166-2:AM"," Arménie","ARMÉNIE","Հայաստան (Hayastan)"]
[52,"BRB","BB","ISO 3166-2:BB"," Barbade","BARBADE","Barbados"]
[56,"BEL","BE","ISO 3166-2:BE"," Belgique","BELGIQUE","(Royaume de) Belgique ; (Koninkrijk) België ; (Königreich) Belgien"]
[60,"BMU","BM","ISO 3166-2:BM"," Bermudes","BERMUDES","Bermuda"]
[64,"BTN","BT","ISO 3166-2:BT"," Bhoutan","BHOUTAN","འབྲུག་ཡུལ (Druk Yul)"]
[68,"BOL","BO","ISO 3166-2:BO"," Bolivie","BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE","(Estado Plurinacional de / República de) Bolivia ; Bulibiya Mama llaqta ; Wuliwya Suyu ; Tetã Volívia"]
[70,"BIH","BA","ISO 3166-2:BA"," Bosnie-Herzégovine","BOSNIE-HERZÉGOVINE","Republika Bosna i Hercegovina"]
[72,"BWA","BW","ISO 3166-2:BW"," Botswana","BOTSWANA","Republic of Botswana ; Lefatshe la Botswana"]
[74,"BVT","BV","ISO 3166-2:BV"," Île Bouvet","BOUVET, ÎLE","Bouvetøya"]
[76,"BRA","BR","ISO 3166-2:BR"," Brésil","BRÉSIL","República Federativa do Brasil"]
[84,"BLZ","BZ","ISO 3166-2:BZ"," Belize","BELIZE","Belize"]
[86,"IOT","IO","(ISO 3166-2)"," Territoire britannique de l'océan Indien","OCÉAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'"]
[90,"SLB","SB","(ISO 3166-2)"," Salomon","SALOMON, ÎLES","Salomons Islands"]
[92,"VGB","VG","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges britanniques","ÎLES VIERGES BRITANNIQUES","British Virgin Islands"]
[96,"BRN","BN","ISO 3166-2:BN"," Brunei","BRUNÉI DARUSSALAM","بروني دارالسلام (Negara Brunei Darussalam) ; State of Brunei Darussalam"]
[100,"BGR","BG","ISO 3166-2:BG"," Bulgarie","BULGARIE","Република България (Republika Bălgaria)"]
[104,"MMR","MM","(ISO 3166-2)"," Birmanie","MYANMAR","Union of Myanmar"]
[108,"BDI","BI","ISO 3166-2:BI"," Burundi","BURUNDI","République du Burundi ; Republika y’Uburundi"]
[112,"BLR","BY","ISO 3166-2:BY"," Biélorussie","BÉLARUS","Беларусь (Belarusy)"]
[116,"KHM","KH","ISO 3166-2:KH"," Cambodge","CAMBODGE","ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea)"]
[120,"CMR","CM","ISO 3166-2:CM"," Cameroun","CAMEROUN","Cameroun ; Cameroon"]
[124,"CAN","CA","ISO 3166-2:CA"," Canada","CANADA","Canada ; Canada"]
[132,"CPV","CV","ISO 3166-2:CV"," Cap-Vert","CABO VERDE","Cabo Verde"]
[136,"CYM","KY","ISO 3166-2:KY"," Îles Caïmans","CAÏMANES, ÎLES","Cayman Islands"]
[140,"CAF","CF","ISO 3166-2:CF"," République centrafricaine","CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE","République centrafricaine ; Ködörösêse tî Bêafrîka"]
[144,"LKA","LK","(ISO 3166-2)"," Sri Lanka","SRI LANKA","Prajatantrika Samajavadi Janarajaya ; Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu"]
[148,"TCD","TD","(ISO 3166-2)"," Tchad","TCHAD","جمهورية تشاد (Jumhūriyyat Tshād) ; République du Tchad"]
[152,"CHL","CL","ISO 3166-2:CL"," Chili","CHILI","Chile"]
[156,"CHN","CN","ISO 3166-2:CN"," Chine","CHINE","中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)"]
[158,"TWN","TW","(ISO 3166-2)"," Taïwan / (République de Chine (Taïwan))","TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE","台灣 ; 臺灣 ; 台湾 (Táiwān) ; (anciennement Formose)"]
[162,"CXR","CX","ISO 3166-2:CX"," Île Christmas","CHRISTMAS, ÎLE","Christmas Islands"]
[166,"CCK","CC","ISO 3166-2:CC"," Îles Cocos","COCOS (KEELING), ÎLES","Territory of Cocos Island"]
[170,"COL","CO","ISO 3166-2:CO"," Colombie","COLOMBIE","Colombia"]
[174,"COM","KM","ISO 3166-2:KM"," Comores (pays)","COMORES","Union des Comores ; جزر القُمُر (Juzur al-Qumur) ; Udzima wa Komori"]
[175,"MYT","YT","(ISO 3166-2)"," Mayotte","MAYOTTE","Mayotte"]
[178,"COG","CG","ISO 3166-2:CG"," République du Congo","CONGO","République du Congo ; Repubilika ya Kongo ; Republiki ya Kongó ; (Congo-Brazzaville)"]
[180,"COD","CD","ISO 3166-2:CD"," République démocratique du Congo","CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU","République démocratique du Congo ; Repubilika ya Kongo Demokratiki ; Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ; Republiki ya Kongó Demokratiki ; Ditunga dia Kongu wa Mungalaata ; (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre)"]
[184,"COK","CK","ISO 3166-2:CK"," Îles Cook","COOK, ÎLES","Cook Islands"]
[188,"CRI","CR","ISO 3166-2:CR"," Costa Rica","COSTA RICA","República de Costa Rica"]
[191,"HRV","HR","ISO 3166-2:HR"," Croatie","CROATIE","Republika Hrvatska"]
[192,"CUB","CU","ISO 3166-2:CU"," Cuba","CUBA","República de Cuba"]
[196,"CYP","CY","ISO 3166-2:CY"," Chypre (pays)","CHYPRE","Κύπρος (Kýpros) ; Kıbrıs ; Κυπριακή Δημοκρατία (Kypriakí Dimokratía) ; Kibris Cumhuriyeti"]
[203,"CZE","CZ","(ISO 3166-2)"," Tchéquie","TCHÉQUIE","Česká republika (République tchèque)"]
[204,"BEN","BJ","ISO 3166-2:BJ"," Bénin","BÉNIN","Bénin ; Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Benin"]
[208,"DNK","DK","ISO 3166-2:DK"," Danemark","DANEMARK","Kongeriget Danmark"]
[212,"DMA","DM","ISO 3166-2:DM"," Dominique","DOMINIQUE","Commonwealth of Dominica"]
[214,"DOM","DO","ISO 3166-2:DO"," République dominicaine","DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE","República Dominicana"]
[218,"ECU","EC","ISO 3166-2:EC"," Équateur (pays)","ÉQUATEUR","República del Ecuador"]
[222,"SLV","SV","ISO 3166-2:SV"," Salvador","EL SALVADOR","República de El Salvador"]
[226,"GNQ","GQ","(ISO 3166-2)"," Guinée équatoriale","GUINÉE ÉQUATORIALE","República de Guiena ecuatorial ; République de Guinée équatoriale ; República da Guiné Equatorial"]
[231,"ETH","ET","ISO 3166-2:ET"," Éthiopie","ÉTHIOPIE","የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (YeItyopya Fédéralawi Dimokrasiyawi Ripeblik)"]
[232,"ERI","ER","ISO 3166-2:ER"," Érythrée","ÉRYTHRÉE","ሃገረ ኤርትራ (Hagere Ertra) ; دولة إرتريا (Dawlat Iritriyá) ; State of Eritrea"]
[233,"EST","EE","ISO 3166-2:EE"," Estonie","ESTONIE","Eesti"]
[234,"FRO","FO","ISO 3166-2:FO"," Îles Féroé","FÉROÉ, ÎLES","Føroyar ; Færøerne"]
[238,"FLK","FK","ISO 3166-2:FK"," Malouines","FALKLAND, ÎLES (MALVINAS)","Falkland Islands"]
[239,"SGS","GS","(ISO 3166-2)"," Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud","GÉORGIE DU SUD ET LES ÎLES SANDWICH DU SUD","Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud"]
[242,"FJI","FJ","ISO 3166-2:FJ"," Fidji","FIDJI","Republic of Fiji ; Matanitu ko Viti ; फ़िजी द्वीप समूह गणराज्य (Fiji Dvip Qamooh Ganarajya)"]
[246,"FIN","FI","ISO 3166-2:FI"," Finlande","FINLANDE","Suomen Tasavalta"]
[248,"ALA","AX","ISO 3166-2:AX"," Îles Åland","ÅLAND, ÎLES","Landskapet Åland ; Ahvenanmaan maakunta ; (État libre associé d'Åland)"]
[250,"FRA","FR","ISO 3166-2:FR"," France","FRANCE","République française"]
[254,"GUF","GF","(ISO 3166-2)"," Guyane","GUYANE FRANÇAISE","Guyane"]
[258,"PYF","PF","(ISO 3166-2)"," Polynésie française","POLYNÉSIE FRANÇAISE","Polynésie française ; Pōrīnetia Farāni "]
[260,"ATF","TF","(ISO 3166-2)"," Terres australes et antarctiques françaises","TERRES AUSTRALES FRANÇAISES","Terres australes et antarctiques françaises"]
[262,"DJI","DJ","ISO 3166-2:DJ"," Djibouti","DJIBOUTI","République de Djibouti ; جمهورية جيبوتي (Jumhūriyyat Jībūtī) ; Gabuutih Ummuuno ; Jamahuuriyada Jabuuti"]
[266,"GAB","GA","(ISO 3166-2)"," Gabon","GABON","République gabonaise"]
[268,"GEO","GE","(ISO 3166-2)"," Géorgie (pays)","GÉORGIE","საქართველო ('Sakartvelo')"]
[270,"GMB","GM","(ISO 3166-2)"," Gambie","GAMBIE","Republic of Gambia"]
[275,"PSE","PS","(ISO 3166-2)"," Palestine","ÉTAT DE PALESTINE","دولة فلسطين (Dawlat Filasţīn)"]
[276,"DEU","DE","ISO 3166-2:DE"," Allemagne","ALLEMAGNE","Bundesrepublik Deutschland (République Fédérale d'Allemagne)"]
[288,"GHA","GH","(ISO 3166-2)"," Ghana","GHANA","Republic of Ghana"]
[292,"GIB","GI","(ISO 3166-2)"," Gibraltar","GIBRALTAR"]
[296,"KIR","KI","(ISO 3166-2)"," Kiribati","KIRIBATI","Kiribati"]
[300,"GRC","GR","(ISO 3166-2)"," Grèce","GRÈCE","Ελλάδα (Ellinikí Dimokratía)"]
[304,"GRL","GL","(ISO 3166-2)"," Groenland","GROENLAND","Kalaallit Nunaat ; Grønland"]
[308,"GRD","GD","(ISO 3166-2)"," Grenade (pays)","GRENADE","Commonwealth of Grenada"]
[312,"GLP","GP","(ISO 3166-2)"," Guadeloupe","GUADELOUPE"]
[316,"GUM","GU","(ISO 3166-2)"," Guam","GUAM","Guam ; Guåhån"]
[320,"GTM","GT","(ISO 3166-2)"," Guatemala","GUATEMALA","República de Guatemala"]
[324,"GIN","GN","(ISO 3166-2)"," Guinée","GUINÉE","République de Guinée"]
[328,"GUY","GY","(ISO 3166-2)"," Guyana","GUYANA","Co-Operative Republic of Guyana ; (République coopérative du Guyana)"]
[332,"HTI","HT","(ISO 3166-2)"," Haïti","HAÏTI","Repiblik d'Ayiti ; République d'Haïti"]
[334,"HMD","HM","(ISO 3166-2)"," Îles Heard-et-MacDonald","HEARD ET MACDONALD, ÎLES","Heard Island and McDonald Islands"]
[336,"VAT","VA","(ISO 3166-2)"," Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)","SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)","Stato della Città del Vaticano"]
[340,"HND","HN","(ISO 3166-2)"," Honduras","HONDURAS","República de Honduras"]
[344,"HKG","HK","(ISO 3166-2)"," Hong Kong","HONG KONG","Hong Kong ; 香港 (Jyutping : Hoeng1 Gong2 ; Yale : Hēunggóng) ; 香港 (Hiông-Kóng) ; Hiong-kang ; 香港 (pinyin : Xiānggǎng) ; 香港特別行政區 ; 香港特别行政区 ; Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ; (Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine)"]
[348,"HUN","HU","(ISO 3166-2)"," Hongrie","HONGRIE","Magyar"]
[352,"ISL","IS","(ISO 3166-2)"," Islande","ISLANDE","Ísland"]
[356,"IND","IN","(ISO 3166-2)"," Inde","INDE","Republic of India"]
[360,"IDN","ID","(ISO 3166-2)"," Indonésie","INDONÉSIE","Republik Indonesia"]
[364,"IRN","IR","(ISO 3166-2)"," Iran","IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'","جمهوری اسلامی ايران (Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān)"]
[368,"IRQ","IQ","(ISO 3166-2)"," Irak","IRAQ","العراق (Al `Irāq)"]
[372,"IRL","IE","(ISO 3166-2)"," Irlande (pays)","IRLANDE","Éire ; Ireland"]
[376,"ISR","IL","(ISO 3166-2)"," Israël","ISRAËL","מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medinat Yisra'el) ; دولة إسرائيل (Dawlat Isrā'īl)"]
[380,"ITA","IT","(ISO 3166-2)"," Italie","ITALIE","Italia"]
[384,"CIV","CI","ISO 3166-2:CI"," Côte d'Ivoire","CÔTE D’IVOIRE","Côte d’Ivoire"]
[388,"JAM","JM","(ISO 3166-2)"," Jamaïque","JAMAÏQUE","Jamaïca"]
[392,"JPN","JP","(ISO 3166-2)"," Japon","JAPON","日本国 (Nihon Koku))"]
[398,"KAZ","KZ","(ISO 3166-2)"," Kazakhstan","KAZAKHSTAN","Қазақстан Республикасы (Qazaqstan Respublïkası)"]
[400,"JOR","JO","(ISO 3166-2)"," Jordanie","JORDANIE","المملكة الأردنّيّة الهاشميّة (Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah)"]
[404,"KEN","KE","(ISO 3166-2)"," Kenya","KENYA","Jamhuri ya Kenya ; Republic of Kenya"]
[408,"PRK","KP","ISO 3166-2:KP"," Corée du Nord","CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE","조선민주주의인민공화국 (Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) ; 朝鮮民主主義人民共和國"]
[410,"KOR","KR","ISO 3166-2:KR"," Corée du Sud","CORÉE, RÉPUBLIQUE DE","대한민국 (Daehan Min-guk) ; 大韓民國"]
[414,"KWT","KW","(ISO 3166-2)"," Koweït","KOWEÏT","دولة الكويت (Dawlat al Kuwayt)"]
[417,"KGZ","KG","(ISO 3166-2)"," Kirghizistan","KIRGHIZISTAN","Кыргыз Республикасы (Kırgız Respublikası) ; Кыргызская республика (Kyrgyzskaya Respublika)"]
[418,"LAO","LA","(ISO 3166-2)"," Laos","LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE","ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Passathipatai Passasson lao)"]
[422,"LBN","LB","(ISO 3166-2)"," Liban","LIBAN","République du Liban ; الجمهوريّةاللبنانيّة"]
[426,"LSO","LS","(ISO 3166-2)"," Lesotho","LESOTHO","Muso oa Lesotho ; Kingdom of Lesotho"]
[428,"LVA","LV","(ISO 3166-2)"," Lettonie","LETTONIE","Latvijas"]
[430,"LBR","LR","(ISO 3166-2)"," Liberia","LIBÉRIA","Republic of Liberia"]
[434,"LBY","LY","(ISO 3166-2)"," Libye","LIBYE","دولة ليبيا (Dawlat Lībiyya) ; ⵍⵉⴱⵢⴰ (Lībya)"]
[438,"LIE","LI","(ISO 3166-2)"," Liechtenstein","LIECHTENSTEIN","Fürstentum Liechtenstein"]
[440,"LTU","LT","(ISO 3166-2)"," Lituanie","LITUANIE","Lietuvos Respublika ; Lietuva"]
[442,"LUX","LU","(ISO 3166-2)"," Luxembourg (pays)","LUXEMBOURG","Groussherzogtum Lëtzebuerg ; Grand Duché de Luxembourg ; Großherzogtum Luxemburg"]
[446,"MAC","MO","(ISO 3166-2)"," Macao","MACAO","Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China"]
[450,"MDG","MG","(ISO 3166-2)"," Madagascar","MADAGASCAR","République de Madagascar ; Repoblikan'i Madagasikara"]
[454,"MWI","MW","(ISO 3166-2)"," Malawi","MALAWI","Republic of Malawi ; Dziko la Malaŵi"]
[458,"MYS","MY","(ISO 3166-2)"," Malaisie","MALAISIE","Malaysia"]
[462,"MDV","MV","(ISO 3166-2)"," Maldives","MALDIVES","ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ (Divehi Rājjey ge Jumhuriyyā)"]
[466,"MLI","ML","(ISO 3166-2)"," Mali","MALI","République du Mali"]
[470,"MLT","MT","(ISO 3166-2)"," Malte","MALTE","Repubblika ta' Malta ; Republic of Malta"]
[474,"MTQ","MQ","(ISO 3166-2)"," Martinique","MARTINIQUE"]
[478,"MRT","MR","(ISO 3166-2)"," Mauritanie","MAURITANIE","République islamique de Mauritanie ; الجمهورية الإسلامية الموريتانية"]
[480,"MUS","MU","(ISO 3166-2)"," Maurice (pays)","MAURICE"]
[484,"MEX","MX","(ISO 3166-2)"," Mexique","MEXIQUE","Estados Unidos Mexicanos"]
[492,"MCO","MC","(ISO 3166-2)"," Monaco","MONACO"]
[496,"MNG","MN","(ISO 3166-2)"," Mongolie","MONGOLIE","Монгол Улс Mongol Uls"]
[498,"MDA","MD","(ISO 3166-2)"," Moldavie","MOLDOVA","Republica Moldova"]
[499,"MNE","ME","(ISO 3166-2)"," Monténégro","MONTÉNÉGRO"]
[500,"MSR","MS","(ISO 3166-2)"," Montserrat","MONTSERRAT","Montserrat"]
[504,"MAR","MA","(ISO 3166-2)"," Maroc","MAROC","المملكة المغربية (Al Mamlakatu'l-Maghribiya) ; ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (Tagldit n'Lmeġrib)"]
[508,"MOZ","MZ","(ISO 3166-2)"," Mozambique","MOZAMBIQUE","República de Moçambique"]
[512,"OMN","OM","(ISO 3166-2)"," Oman","OMAN","Saltanat Uman ; سلطنة عُمان"]
[516,"NAM","NA","(ISO 3166-2)"," Namibie","NAMIBIE","Namibia"]
[520,"NRU","NR","(ISO 3166-2)"," Nauru","NAURU","Ripublik Naoero ; Republic of Nauru"]
[524,"NPL","NP","(ISO 3166-2)"," Népal","NÉPAL"]
[528,"NLD","NL","(ISO 3166-2)"," Pays-Bas","PAYS-BAS","Nederland"]
[531,"CUW","CW","ISO 3166-2:CW"," Curaçao","CURAÇAO","Curaçao, Kòrsou"]
[533,"ABW","AW","ISO 3166-2:AW"," Aruba","ARUBA","Aruba"]
[534,"SXM","SX","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)"]
[535,"BES","BQ","ISO 3166-2:BQ"," Pays-Bas caribéens","BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA","Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba"]
[540,"NCL","NC","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Calédonie","NOUVELLE-CALÉDONIE"]
[548,"VUT","VU","(ISO 3166-2)"," Vanuatu","VANUATU","Ripablik blong Vanuatu ; Republic of Vanuatu ; République de Vanuatu"]
[554,"NZL","NZ","(ISO 3166-2)"," Nouvelle-Zélande","NOUVELLE-ZÉLANDE","New Zeland"]
[558,"NIC","NI","(ISO 3166-2)"," Nicaragua","NICARAGUA","Republica de Nicaragua"]
[562,"NER","NE","(ISO 3166-2)"," Niger","NIGER"]
[566,"NGA","NG","(ISO 3166-2)"," Nigeria","NIGÉRIA"]
[570,"NIU","NU","(ISO 3166-2)"," Niue","NIUÉ","Niue ; Niuē"]
[574,"NFK","NF","(ISO 3166-2)"," Île Norfolk","NORFOLK, ÎLE","Norfolk Island"]
[578,"NOR","NO","(ISO 3166-2)"," Norvège","NORVÈGE","Kongeriket Norge ; Noreg"]
[580,"MNP","MP","(ISO 3166-2)"," Îles Mariannes du Nord","MARIANNES DU NORD, ÎLES","Commonwealth of the Northern Mariana Islands"]
[581,"UMI","UM","(ISO 3166-2)"," Îles mineures éloignées des États-Unis","ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS","United States Minor Outlying Islands"]
[583,"FSM","FM","(ISO 3166-2)"," Micronésie (pays)","MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE","Micronesia"]
[584,"MHL","MH","(ISO 3166-2)"," Îles Marshall (pays)","MARSHALL, ÎLES","Aolepān Aorōkin M̧ajeļ ; Republic of the Marshall Islands"]
[585,"PLW","PW","(ISO 3166-2)"," Palaos","PALAOS","Republic of Palau ; Beluu er a Belau"]
[586,"PAK","PK","(ISO 3166-2)"," Pakistan","PAKISTAN","Islami Jamhuria Pakistan ; اسلامی جمہوریت پاکستان"]
[591,"PAN","PA","(ISO 3166-2)"," Panama","PANAMA","República de Panamá"]
[598,"PNG","PG","(ISO 3166-2)"," Papouasie-Nouvelle-Guinée","PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE","l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée ; The independent State of Papua New Guinea ; Independen Stet bilong Papua Niugini"]
[600,"PRY","PY","(ISO 3166-2)"," Paraguay","PARAGUAY","República del Paraguay ; Tetä Paraguáype"]
[604,"PER","PE","(ISO 3166-2)"," Pérou","PÉROU","Peru"]
[608,"PHL","PH","(ISO 3166-2)"," Philippines","PHILIPPINES","Republika ng Pilipinas"]
[612,"PCN","PN","(ISO 3166-2)"," Îles Pitcairn","PITCAIRN"]
[616,"POL","PL","(ISO 3166-2)"," Pologne","POLOGNE","Polska"]
[620,"PRT","PT","(ISO 3166-2)"," Portugal","PORTUGAL","Portugal"]
[624,"GNB","GW","(ISO 3166-2)"," Guinée-Bissau","GUINÉE-BISSAU","República da Guiné-Bissau"]
[626,"TLS","TL","(ISO 3166-2)"," Timor oriental","TIMOR-LESTE","Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e ; República Democrática de Timor-Leste"]
[630,"PRI","PR","(ISO 3166-2)"," Porto Rico","PORTO RICO","Estado Libre Asociado de Puerto Rico ; Commonwealth of Puerto Rico"]
[634,"QAT","QA","(ISO 3166-2)"," Qatar","QATAR","دولة قطر (Dawlat Qatar)"]
[638,"REU","RE","(ISO 3166-2)"," La Réunion","RÉUNION","La Réunion"]
[642,"ROU","RO","(ISO 3166-2)"," Roumanie","ROUMANIE","România"]
[643,"RUS","RU","(ISO 3166-2)"," Russie","RUSSIE, FÉDÉRATION DE","Российская Федерация -Rossiiskaïa Fédératsiya"]
[646,"RWA","RW","(ISO 3166-2)"," Rwanda","RWANDA","Repubulika y'u Rwanda ; République Rwandaise"]
[652,"BLM","BL","(ISO 3166-2)"," Saint-Barthélemy","SAINT-BARTHÉLEMY"]
[654,"SHN","SH","(ISO 3166-2)"," Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha","SAINTE-HÉLÈNE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA","Saint Helena"]
[659,"KNA","KN","(ISO 3166-2)"," Saint-Christophe-et-Niévès","SAINT-KITTS-ET-NEVIS"]
[660,"AIA","AI","ISO 3166-2:AI"," Anguilla","ANGUILLA","Anguilla"]
[662,"LCA","LC","(ISO 3166-2)"," Sainte-Lucie","SAINTE-LUCIE","Commonwealth of Saint Lucia"]
[663,"MAF","MF","(ISO 3166-2)"," Saint-Martin","SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE)"]
[666,"SPM","PM","(ISO 3166-2)"," Saint-Pierre-et-Miquelon","SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON"]
[670,"VCT","VC","(ISO 3166-2)"," Saint-Vincent-et-les Grenadines","SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES","Saint Vincent and the Grenadines"]
[674,"SMR","SM","(ISO 3166-2)"," Saint-Marin","SAINT-MARIN","San Marino"]
[678,"STP","ST","(ISO 3166-2)"," Sao Tomé-et-Principe","SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE","República Democrática de São Tomé e Príncipe"]
[682,"SAU","SA","ISO 3166-2:SA"," Arabie saoudite","ARABIE SAOUDITE","المملكة العربية السعودية (Mamlakah al `Arabiyahas Su`udiyah)"]
[686,"SEN","SN","(ISO 3166-2)"," Sénégal","SÉNÉGAL","République du Sénégal"]
[688,"SRB","RS","(ISO 3166-2)"," Serbie","SERBIE","Република Србија ; Republika Srbija"]
[690,"SYC","SC","(ISO 3166-2)"," Seychelles","SEYCHELLES","Repiblik Sesel ; Republic of Seychelles ; République des Seychelles"]
[694,"SLE","SL","(ISO 3166-2)"," Sierra Leone","SIERRA LEONE","Sierra Leone"]
[702,"SGP","SG","(ISO 3166-2)"," Singapour","SINGAPOUR","Republic of Singapore (anglais), Republik Singapura (malais), Cingkappūrā Kudiyaracu (tamoul), Xīnjīapō Gònghégúo (chinois)"]
[703,"SVK","SK","(ISO 3166-2)"," Slovaquie","SLOVAQUIE","Slovenská republika (République slovaque)"]
[704,"VNM","VN","(ISO 3166-2)"," Viêt Nam","VIET NAM","Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; la République socialiste du Viet Nam"]
[705,"SVN","SI","(ISO 3166-2)"," Slovénie","SLOVÉNIE","Republika Slovenija (République de Slovénie)"]
[706,"SOM","SO","(ISO 3166-2)"," Somalie","SOMALIE","la République fédérale de Somalie ; Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ; جمهورية الصومال الفدرالية ; the Federal Republic of Somalia"]
[710,"ZAF","ZA","ISO 3166-2:ZA"," Afrique du Sud","AFRIQUE DU SUD","Republic of South Africa ; Republiek van Suid-Afrika ; IRiphabliki yaseMzantsi Afrika ; IRiphabliki yaseNingizimu Afrika ; IRiphabliki yeSewula Afrika ; (République d'Afrique du Sud)"]
[716,"ZWE","ZW","(ISO 3166-2)"," Zimbabwe","ZIMBABWE","Republic of Zimbabwe"]
[724,"ESP","ES","ISO 3166-2:ES"," Espagne","ESPAGNE","España"]
[728,"SSD","SS","(ISO 3166-2)"," Soudan du Sud","SOUDAN DU SUD","Republic of South Sudan"]
[729,"SDN","SD","(ISO 3166-2)"," Soudan","SOUDAN","Jumhuriyat al-Sudan ; جمهورية السودان"]
[732,"ESH","EH","(ISO 3166-2)"," République arabe sahraouie démocratique","SAHARA OCCIDENTAL"]
[740,"SUR","SR","(ISO 3166-2)"," Suriname","SURINAME","Republiek Suriname"]
[744,"SJM","SJ","(ISO 3166-2)"," Svalbard et ile Jan Mayen","SVALBARD ET ÎLE JAN MAYEN","Svalbard og Jan Mayen"]
[748,"SWZ","SZ","(ISO 3166-2)"," Swaziland","SWAZILAND","Umbuso we Swatini ; Kingdom of Swaziland"]
[752,"SWE","SE","(ISO 3166-2)"," Suède","SUÈDE","Sverige"]
[756,"CHE","CH","(ISO 3166-2)"," Suisse","SUISSE","Confœderatio Helvetica ; Schweizerische Eidgenossenschaft ; Confédération suisse ; Confederazione Svizzera ; Confederaziun svizra ;"]
[760,"SYR","SY","(ISO 3166-2)"," Syrie","SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE","الجمهوريّة العربيّة السّوريّة (Al-Jumhūriyyah al-‘Arabīyyah as-Sūriyyah)"]
[762,"TJK","TJ","(ISO 3166-2)"," Tadjikistan","TADJIKISTAN","Ҷумҳурии Тоҷикистон (Jumhurii Tojikiston) ; Респу́блика Таджикиста́н (Respúblika Tadshikistán)"]
[764,"THA","TH","(ISO 3166-2)"," Thaïlande","THAÏLANDE","ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai)"]
[768,"TGO","TG","(ISO 3166-2)"," Togo","TOGO","République togolaise"]
[772,"TKL","TK","(ISO 3166-2)"," Tokelau","TOKELAU","Tokelau"]
[776,"TON","TO","(ISO 3166-2)"," Tonga","TONGA","Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga ; Kingdom of Tonga"]
[780,"TTO","TT","(ISO 3166-2)"," Trinité-et-Tobago","TRINITÉ-ET-TOBAGO","Republic of Trinidad and Tobago"]
[784,"ARE","AE","ISO 3166-2:AE"," Émirats arabes unis","ÉMIRATS ARABES UNIS","دولة الإمارات العربيّة المتّحدة (al-ʾImārāt al-ʿArabiyyat al-Muttaḥida)"]
[788,"TUN","TN","(ISO 3166-2)"," Tunisie","TUNISIE","الجمهورية التونسية (al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya)"]
[792,"TUR","TR","(ISO 3166-2)"," Turquie","TURQUIE","Türkiye Cumhuriyeti"]
[795,"TKM","TM","(ISO 3166-2)"," Turkménistan","TURKMÉNISTAN","Türkmenistan Respublikasy ; Республика Туркменистан (Respublika Turkmenistan)"]
[796,"TCA","TC","(ISO 3166-2)"," Îles Turks-et-Caïcos","TURKS ET CAÏQUES, ÎLES","Turks-and-Caicos"]
[798,"TUV","TV","(ISO 3166-2)"," Tuvalu","TUVALU","Tuvalu ; State of Tuvalu"]
[800,"UGA","UG","(ISO 3166-2)"," Ouganda","OUGANDA","Republic of Uganda ; Jamhuri ya Uganda"]
[804,"UKR","UA","(ISO 3166-2)"," Ukraine","UKRAINE","Украïна (Ukraïna)"]
[807,"MKD","MK","(ISO 3166-2)"," République de Macédoine (pays)","MACÉDOINE, L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE","Република Македонија"]
[818,"EGY","EG","ISO 3166-2:EG"," Égypte","ÉGYPTE","جمهوريّة مصر العربيّة,"]
[null,null,null,null,null,null,"Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah,"]
[null,null,null,null,null,null,"(République arabe d’Égypte)"]
[826,"GBR","GB","(ISO 3166-2)"," Royaume-Uni","ROYAUME-UNI","United Kingdom"]
[831,"GGY","GG","(ISO 3166-2)"," Guernesey","GUERNESEY","Guernsey"]
[832,"JEY","JE","(ISO 3166-2)"," Jersey","JERSEY","Bailiwick of Jersey, Bailliage de Jersey"]
[833,"IMN","IM","(ISO 3166-2)"," Île de Man","ÎLE DE MAN","Isle of Man"]
[834,"TZA","TZ","(ISO 3166-2)"," Tanzanie","TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIE DE","United Republic of Tanzania ; Jamhuri ya Muungano wa Tanzania"]
[840,"USA","US","ISO 3166-2:US"," États-Unis","ÉTATS-UNIS","United States of America (USA) ; (États-Unis d'Amérique)"]
[850,"VIR","VI","(ISO 3166-2)"," Îles Vierges des États-Unis","ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS","US Virgin Islands"]
[854,"BFA","BF","ISO 3166-2:BF"," Burkina Faso","BURKINA FASO","Burkina Faso"]
[858,"URY","UY","(ISO 3166-2)"," Uruguay","URUGUAY","República Oriental del Uruguay"]
[860,"UZB","UZ","(ISO 3166-2)"," Ouzbékistan","OUZBÉKISTAN","O'zbekiston Respublikasi"]
[862,"VEN","VE","(ISO 3166-2)"," Venezuela","VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU","República Bolivariana de Venezuela"]
[876,"WLF","WF","(ISO 3166-2)"," Wallis-et-Futuna","WALLIS-ET-FUTUNA","Wallis-et-Futuna"]
[882,"WSM","WS","(ISO 3166-2)"," Samoa","SAMOA","Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa ; Independent State of Samoa"]
[887,"YEM","YE","(ISO 3166-2)"," Yémen","YÉMEN","ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية"]
[894,"ZMB","ZM","(ISO 3166-2)"," Zambie","ZAMBIE","Republic of Zambia"]

{"sheet":"Grandeurs","index":7,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Grandeur de base","Symbole de la dimension"]
["longueur","L"]
["masse","M"]
["temps","T"]
["courant électrique","I"]
["température thermodynamique","Θ"]
["quantité de matière","N"]
["intensité lumineuse","J"]